## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### RE: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 19.05.2006 09:02:55
In-reply-to: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083F35@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Carsten Giesen schrieb:
    > Hallo,
    >
    > Im Moment ist es wohl so, das wenn ein Zeichen empfangen
    > wird, gewartet wird bis der Empfangspuffer voll ist.
    > So habe ich das aus den Mails gedeutet.
    > Das 0x Hexformat bedeutet ist klar ;)
    > Was ich meine, wenn man sagt es beginnt immer mit 0xA9 oder
    > noch besser 0xA9 0xADRESSE dann ignoriert der BOT alle Zahlen
    > auf dem Uart bis eben diese Zahl kommt.

    Das ändert aber prinzipiell nichts, weil er dann warten würde / müsste, bis
    er ein 0xA9 komplett empfangen hätte. Die von Herrn Thiele vorgeschlagene
    Lösung ist da wesentlich eleganter und löst das Problem gleichzeitig auch
    noch...

    > Mit 0xA9 0xAdresse meine ich, das wenn wir mal eine Art
    > Funk-Schnittstelle haben, die mehrere BOT steuern könnte,
    > könnte man so noch die BOTs adressieren.
    > Im Moment wird das wohl dann erstmal nur 0xA9 0x01 (für den
    > 1. Bot) sein.

    Wie die Adressierung dann mal funktioniert, sollte man IMHO erst
    entscheiden, wenn man denn weiß, über was für eine Schnittstelle man
    kommuniziert, weil diese vielleicht ja eigene Adressierungsverfahren
    mitbringt.

    Gruß und guten Morgen ;)
    Timo

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Carsten Giesen

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Nächster (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Indizes:
  - Datum
  - Thread