## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen

Absender: Carsten Giesen
Datum: Di, 21.03.2006 21:26:40

    Hi,

    Sorry, aber das finde ich nun unübersichtlich.
    Und verstehen tue ich nur Bahnhof, oder leigt es daran ?!!?

    Cu

    Carsten

    -----Ursprüngliche Nachricht-----
    Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von Timo
    Sandmann
    Gesendet: Dienstag, 21. März 2006 21:22
    An: 'Entwicklung rund um den c't-bot'
    Betreff: RE: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen

    Hallo,

    > Ich habe einen Patch eingereicht, mit dem man die Zifferntasten
    > mehrfach nutzen kann.
    >
    > Herr Benz bat nun darum das bevor er aufgenommen wird, dieses hier zu
    > diskutieren.
    >
    > Meine Idee, ist abhängig vom Screen den Tsten unterschiedliche
    > Funktionen geben zu können.

    die Idee gefällt mir sehr gut, nur finde ich den Code mit den
    verschachtelten switches etwas unübersichtlich. Was vielleicht auch eine
    (IMHO übersichtlichere) Möglichkeit wäre:

    - Es gibt für jeden Screen eine Funktion void actual_display_action(uint8
    key), in der steht, was bei den Tasten 0-9 zu tun ist.
    - Es gibt einen Zeiger auf diesen Funktionstyp, der immer auf die Funktion
    zeigt, "deren" Display gerade angezeigt wird.
    - Es gibt eine weitere Konstante wie DISPLAY_SCREEN_TOGGLE, z.B.
    DISPLAY_ACTION, die benutzt wird, um der Funktion rc5_screen_set()
    mitzuteilen, dass eine Zifferntaste, die displayspezifisch verwendet werden
    soll, gedrückt wurde.
    - RC5_CODE_X wird jeweils rc5_screen_set, {DISPLAY_ACTION, X } zugewiesen.
    - Der zweite Parameter (bei rc5_screen_set() bisher ungenutzt) ist die
    gedrückte Taste.
    - In rc5_screen_set() setze ich im Fall von !DISPLAY_ACTION den o.a. Zeiger
    auf die Funktion für's "neue" Display.
    - Im Fall von DISPLAY_ACTION rufe ich actual_display_action(par->value2)
    auf.

    So das wäre mein erster Einfall dazu. Das ganze ist vielleicht ein bisschen
    mehr Code, aber ich fände es strukturierter / übersichtlicher.

    Mit freundlichen Grüßen
    Timo Sandmann

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

- Antworten:
  - RE: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): RE: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): RE: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): RE: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): RE: [ct-bot] Ziffern Tasten mehrfach nutzen, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread