heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### AW: [ct-bot] Hardware-Problem Absender: Andreas del Galdo Datum: Sa, 29.04.2006 18:48:55 In-reply-to: <200604291838.10835.tevers@xxxxxxxxxxxxx>
    Danke du hast recht! Jetzt steht er tatsächlich... aber wie geht?s jetzt
    weiter. Wie kann ich dem Bot z.B. sagen, dass er einfach mal gradaus fahren
    soll, und halt dabei noch auf seine Umwelt reagieren soll.

    Wenn ich die Version aus dem CVS ins ROM flashe, dann sind da ja solche
    Initial-Handlungen überhaupt nicht implementiert oder?

    Danke GALDO

    > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx [mailto:ct-bot-
    > entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von Torsten Evers
    > Gesendet: Samstag, 29. April 2006 18:38
    > An: Entwicklung rund um den c't-bot
    > Betreff: Re: [ct-bot] Hardware-Problem
    >
    > Hallo Andreas,
    >
    > Am Samstag, 29. April 2006 18:13 schrieb Andreas del Galdo:
    > > Ich habe ein großen Problem mit dem Bot, und wende mich jetzt als letzte
    > > Möglichkeit an die Entwickler:
    > >
    > > - Wenn ich den Bot einschalte (egal mit welcher Testfirmware) fährt er
    > > rückwärts mit voller Geschwindigkeit.
    > >
    > > Ich schließe daraus, dass er vor einem Abgrund wegrennt. Die
    > > Abgrundsensoren zeigen auf dem Display im Normalfall um die Werte 38x -
    > > 3Cx. Wenn ich diese zuhalte, dann stehen auf dem Display werte um die
    > > 27x... - auch die Räder bleiben dann stehen.
    > das ist vermutlich kein Hardwareproblem. Setz den Wert BORDER_DANGEROUS in
    > bot-local.h mal auf 3E0 und probier es nochmal. Ich würde wetten, dass er
    > brav steht und auf Kommandos wartet.
    >
    > Schöne Grüße,
    >
    > Torsten Evers
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
Antworten: Re: AW: [ct-bot] Hardware-Problem From: Torsten Evers Referenzen: Re: [ct-bot] Hardware-Problem From: Torsten Evers Voriger (Datum): [ct-bot] Kaibrierung, Carsten Giesen Nächster (Datum): Re: AW: [ct-bot] Hardware-Problem, Torsten Evers Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Hardware-Problem, Torsten Evers Nächster (Thread): Re: AW: [ct-bot] Hardware-Problem, Torsten Evers Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum