## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Kaibrierung

Absender: Randolf
Datum: So, 30.04.2006 09:19:12
In-reply-to: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Carsten Giesen schrieb:
    > Hallo,
    >
    > Es gab doch von jemanden die Idee eine Kalibrierung zu ermöglichen, und
    > diese Werte dann ins Eeprom zu schreiben.
    > Ist da was raus geworden?
    >
    > Hallo.... Bist Du noch dran?
    >
    > Gruß
    >
    > Carsten
    >
    >
    > ------------------------------------------------------------------------
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

    Ja. Diese Kalibrierung hat Peter Jonas vorgeschlagen, und auch
    realisiert. Es funktioniert prima!
    Er hatte die Software ja auch mal hier in der Liste zur Diskussion und
    Mitarbeit eingestellt. Bestimmt meldet er sich dazu nochmal.

    Randolf

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen

- Voriger (Datum): [ct-bot] SERVO_MIDDLE klappt nicht, Carsten Giesen
- Nächster (Datum): AW: [ct-bot] Kaibrierung, Carsten Giesen
- Voriger (Thread): [ct-bot] Kaibrierung, Carsten Giesen
- Nächster (Thread): [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread