## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] USB2BOT für fremde zwecke...

Absender: Mopsos
Datum: Mi, 14.11.2007 17:00:29

    Hallo,

    Ich hab im Moment ein Projekt laufen mit 3 ATMega8 als µCs. Jetzt wollte
    ich die zu Testzwecken an das USB2BOT Adapter hängen.
    Ich hab mir den Schaltplan angeschaut und gesehn dass der J1 neben TDX
    und RXD auch einen RTS (auf der Erweiterungsplatine CTS_USB) verbunden ist.
    Benötige ich diese Verbindung für einen reibungslose Datenübertragung?
    Wenn ja muss der auf einen Interrupteingang gelegt sein?

    Danke und Viele Grüße,
    Werner

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] USB2BOT für fremde zwecke...
    - From: Thorsten Thiele

- Voriger (Datum): Re: AW: [ct-bot] Verhalten behaviour_goto_pos ->transport_pillar_behaviour, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): AW: AW: [ct-bot] Verhalten behaviour_goto_pos->transport_pillar_behaviour, Frank Menzel
- Voriger (Thread): [ct-bot] Fwd: [avr-gcc-list] New tool releases, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] USB2BOT für fremde zwecke..., Thorsten Thiele
- Indizes:
  - Datum
  - Thread