## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Benjamin Benz
Datum: Fr, 19.05.2006 13:59:53
In-reply-to: <790334582@xxxxxx>
References: <790334582@xxxxxx>

    > Man könnte das auch mal mit einem 47k-Widerstand nach Masse absichern. Offene CMOS-Eingänge sind fast immer eine Garantie für unerwartete Effekte :-(
    >
    > Mit einem 8fach - SIL - Widerstandsnetzwerk kann man den ganzen Port PD auf einmal zumachen, dann gibt es auch keine drehenden Motoren mehr beim Flashen. So ein Bauteil läßt sich elegant und unauffällig unten an die Steckerleiste löten. Für Port PC wäre das auch zu empfehlen.

    Davon rate ich dringend ab. Denn auf Port D liegt unter anderem der
    Klappensensor, der einen 47k-Pull-Up Widerstand hat. Der würde nach
    einem solchen Umbau nicht mehr zuverlässig funktionieren.

    Wir werden in kürze eine geeigneten Hardware-Modifikation auf der
    Projektseite veröffentlichen.

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

- Referenzen:
  - Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Patrick Schäfer

- Voriger (Datum): RE: [ct-bot] BOT friert ein..., Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Sensor_update fehlerhaft -> zu kleine Abstandswerte, Peter König
- Nächster (Thread): AW: AW: [ct-bot] Aktuelles Verhalten anzeigen, Carsten Giesen
- Indizes:
  - Datum
  - Thread