## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089

Absender: Benjamin Benz
Datum: Fr, 14.04.2006 18:44:49
In-reply-to: <443FBF61.3040109@xxxxxx>
References: <443FBF61.3040109@xxxxxx>

    Hallo,

    kann es sein, dass Sie das hier nicht gelesen haben?
    http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/faq/pb.shtml#pb03

    Zumindest sieht der Patch stark danach aus.

    MfG Benjamin Benz

`P.S. Patches, die fertig zum Aufnehmen ins CVS sind bitte nicht nur an` `diese Liste mailen, sondern auch an ct-bot@xxxxxxxx oder ct-sim@xxxxxxxx`

`Dort bleiben dann auch alle attachments vollständig. Diese Liste nimmt` `ja nur .txt`

    Ulrich Scheffler wrote:

>     Hej Entwickler,
>     Beigefügt ein Patch für die Fernbedienung Vivanco UR89 mit allen Tasten.
>     Für die Benutzung ist die Fernbedienung im TV Mode auf den Code 089 zu
>     programmieren.

>     Uli

> `` `------------------------------------------------------------------------`

>     Index: rc5-codes.h
>     ===================================================================
>     RCS file: /ctbot/ct-Bot/include/rc5-codes.h,v
>     retrieving revision 1.13
>     diff -u -r1.13 rc5-codes.h
>     --- rc5-codes.h	4 Apr 2006 15:18:36 -0000	1.13
>     +++ rc5-codes.h	14 Apr 2006 16:40:09 -0000
>     @@ -70,7 +70,7 @@
>      //#define RC_HAVE_HAUPPAUGE_MediaMPV
>      //#define RC_HAVE_CONRAD_PROMO8
>      //#define RC_HAVE_VIVANCO_UR89
>     -
>     +//#define RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089
>      #endif

> `` `/*!`

>     @@ -242,6 +242,65 @@
>      	#define RC5_CODE_YELLOW	(0x1175 & RC5_MASK)		/*!< gelbe Taste           */
>      	#define RC5_CODE_BLUE	(0x1174 & RC5_MASK)		/*!< blaue Taste           */
>      #endif /* RC_HAVE_VIVANCO_UR89 */
>     +
>     +/*!
>     + * Fernbedienung VIVANCO UR89, TV Modus (Alle Tasten funktionieren)
>     + * vor Verwendung für TV den Code 089 auf der Fernbedienung programmieren
>     + * @author Ulrich Scheffler
>     + */
>     +#ifdef RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089
>     +	#define RC_HAVE_CODES							/*!< Definiert Codes */
>     +	#undef JOG_DIAL									/*!< Hat keinen Jog Dial */
>     +
>     +	#define RC5_NOT_AVAIL	(0xFFFF)				/*!< Code fuer Taste nicht vorhanden */
>     +
>     +	#define	RC5_CODE_PWR	(0x100C & RC5_MASK)		/*!< Taste An, Aus (rot)*/
>     +	#define RC5_CODE_MUTE	(0x100D & RC5_MASK)		/*!< Taste Mute (gruen)*/
>     +	#define	RC5_CODE_UP		(0x1020 & RC5_MASK)		/*!< Taste CH + */
>     +	#define	RC5_CODE_DOWN	(0x1021 & RC5_MASK)		/*!< Taste CH - */
>     +	#define	RC5_CODE_LEFT	(0x1011 & RC5_MASK)		/*!< Taste VOL - */
>     +	#define	RC5_CODE_RIGHT	(0x1012 & RC5_MASK)		/*!< Taste VOL + */
>     +
>     +	#define	RC5_CODE_EXT_1	(0x0017 & RC5_MASK)		/*!< Taste Quadrat mit Punkt*/
>     +	#define	RC5_CODE_VIEW	(0x1038 & RC5_MASK)		/*!< Taste TV/VCR & Taste A.B */ /* _EXT_2 */
>     +
>     +	#define	RC5_CODE_0		(0x1000 & RC5_MASK)		/*!< Taste 0    */
>     +	#define	RC5_CODE_1		(0x1001 & RC5_MASK)		/*!< Taste 1    */
>     +	#define	RC5_CODE_2		(0x1002 & RC5_MASK)		/*!< Taste 2    */
>     +	#define	RC5_CODE_3		(0x1003 & RC5_MASK)		/*!< Taste 3    */
>     +	#define	RC5_CODE_4		(0x1004 & RC5_MASK)		/*!< Taste 4    */
>     +	#define	RC5_CODE_5		(0x1005 & RC5_MASK)		/*!< Taste 5    */
>     +	#define	RC5_CODE_6		(0x1006 & RC5_MASK)		/*!< Taste 6    */
>     +	#define	RC5_CODE_7		(0x1007 & RC5_MASK)		/*!< Taste 7    */
>     +	#define	RC5_CODE_8		(0x1008 & RC5_MASK)		/*!< Taste 8    */
>     +	#define	RC5_CODE_9		(0x1009 & RC5_MASK)		/*!< Taste 9    */
>     +
>     +	#define RC5_CODE_SELECT	(0x1022 & RC5_MASK)  	/*!< Taste Return & Taste EXIT */ /* _EXT_3 */
>     +	// #define RC5_CODE_EXT_4	(0x1038 & RC5_MASK)  	/*!< Taste A.B & Taste TV/VCR */
>     +
>     +	#define RC5_CODE_WAIT	(0x002F & RC5_MASK)		/*!< Taste Pause */
>     +	#define RC5_CODE_GREEN	(0x002C & RC5_MASK)		/*!< Taste Gruen & Stop */
>     +	#define RC5_CODE_RECORD	(0x102E & RC5_MASK)		/*!< Taste Aufnahme */
>     +	#define RC5_CODE_EXT_5	(0x103F & RC5_MASK)		/*!< Taste Quadrat */
>     +
>     +	#define RC5_CODE_RED	(0x002B & RC5_MASK)		/*!< Taste Rot & << */
>     +	#define RC5_CODE_YELLOW	(0x002D & RC5_MASK)		/*!< Taste Gelb & > */
>     +	#define RC5_CODE_BLUE	(0x002E & RC5_MASK)		/*!< Taste Blau & >> */
>     +	#define RC5_CODE_EXT_6	(0x103C & RC5_MASK)		/*!< Taste Quadrat mit 3 gleichlangen Linien */
>     +
>     +	#define	RC5_CODE_UWD	(0x0010 & RC5_MASK)		/*!< Taste hoch (gruen) */
>     +	#define	RC5_CODE_BWD	(0x0015 & RC5_MASK)		/*!< Taste links (gruen) */
>     +	#define	RC5_CODE_FWD	(0x0016 & RC5_MASK)		/*!< Taste rechts (gruen) */
>     +	#define	RC5_CODE_DWD	(0x0011 & RC5_MASK)		/*!< Taste runter (gruen) */
>     +
>     +	#define RC5_CODE_EXT_7	(0x1029 & RC5_MASK)		/*!< Taste Quadrat mit innerem Rechteck und Pfeilen */
>     +	#define RC5_CODE_EXT_8	(0x102E & RC5_MASK)		/*!< Taste Quadrat mit 3 ungleichlangen Linien */
>     +
>     +	#define RC5_CODE_OK		(0x1023 & RC5_MASK)		/*!< Taste OK */
>     +	#define RC5_CODE_MENU	(0x0012 & RC5_MASK)		/*!< Taste MENU */
>     +	// #define RC5_CODE_BACK	(0x1022 & RC5_MASK)		/*!< Taste EXIT & Taste Return */
>     +
>     +#endif /* RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089 */

> `` `` `/*!` `` `------------------------------------------------------------------------`

>     _______________________________________________
>     ct-bot-entwickler Mailingliste
>     ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>     http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Ulrich Scheffler

- Referenzen:
  - [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Ulrich Scheffler

- Voriger (Datum): [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Ulrich Scheffler
- Nächster (Datum): [ct-bot] CVS-Update, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Ulrich Scheffler
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Ulrich Scheffler
- Indizes:
  - Datum
  - Thread