## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] USB2BOT für fremde zwecke...

Absender: Thorsten Thiele
Datum: Mi, 14.11.2007 17:54:16
In-reply-to: <473B1B9E.7080701@xxxxxx>
References: <473B1B9E.7080701@xxxxxx>

    > Hallo,

    > Ich hab im Moment ein Projekt laufen mit 3 ATMega8 als µCs. Jetzt wollte
    > ich die zu Testzwecken an das USB2BOT Adapter hängen.
    > Ich hab mir den Schaltplan angeschaut und gesehn dass der J1 neben TDX
    > und RXD auch einen RTS (auf der Erweiterungsplatine CTS_USB) verbunden ist.
    > Benötige ich diese Verbindung für einen reibungslose Datenübertragung?
    > Wenn ja muss der auf einen Interrupteingang gelegt sein?

    > Danke und Viele Grüße,
    > Werner

    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

    Hallo,

    ein klares Jein. Diese Leitung hatte ich sicherheitshalber fuer den
    Fall vorgesehen, dass der Atmel ueber Hardware-Flusskontrolle den PC
    bremsen muss. Ich glaube, das wird in der derzeitigen Bot-Software
    nicht verwendet.

    Allgemein: Wenn Sie den virtuellen COM-Port auf "Handshake=none" (oder
    XON/XOFF) einstellen, brauchen Sie RTC und CTS nicht. Sie muessen dann
    nur sicher sein, dass jede Seite immer bereit ist, Zeichen von der
    Gegenseite anzunehmen, sonst entstehen Datenverluste.

    RTS/CTS muessten Sie beim ATmega8 in Software programmieren, leider
    hat Atmel diese Standard-Steuerleitungen bei den kleinen Controllern
    wegoptimiert.

    Viele Gruesse

    Th. Thiele

- Referenzen:
  - [ct-bot] USB2BOT für fremde zwecke...
    - From: Mopsos

- Voriger (Datum): AW: AW: [ct-bot] Verhalten behaviour_goto_pos->transport_pillar_behaviour, Frank Menzel
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Verhalten behaviour_goto_pos->transport_pillar_behaviour, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): [ct-bot] USB2BOT für fremde zwecke..., Mopsos
- Nächster (Thread): [ct-bot] Linienverfolgung, Sven Arnold
- Indizes:
  - Datum
  - Thread