heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | Open Source | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation Absender: Timo Sandmann Datum: Mo, 03.03.2008 08:01:11
    Hallo,
`ich bin da gerade auf ein paar Fragen zum Thema Bot-2-Bot-` `Kommunikation gestoßen, dir wir vielleicht ein bisschen abstimmen` `sollten, weil sie stark davon abhängen, wie man das Ganze denn` `überhaupt einsetzen möchte.`
`1.) Jeder Bot bekommt eine eindeutige Adresse, aber wo wird die` `festgelegt? Hardcoded in bot-local.h? Oder lieber im EEPROM, weil man` `vielleicht auf zwei Bots dieselbe Software spielen möchte, ohne vorher` `immer im Quellcode die Adressen anpassen zu müssen?` `2.) Sollten wir den Adressraum vielleicht aufteilen, also z.B. 0 bis` `7F: echte Bots, 80 bis FD: Sim-Bots, FE: Sim (es kann nur einen` `geben?) und FF: Broadcast?`
    3.) Wie vergeben wir bei den simulierten Bots die Adressen?
`4.) Sind die Adressen immer fest, oder könnten sie auch vom Sim(-` `Proxy) verteilt werden? Letzteres wäre vielleicht eine Lösung für 3.)?` `Wenn die Adressen nicht fest sind, muss die Verhaltenslogik später` `irgendwie damit umgehen können, das Ganze wäre aber auch flexibler. Es` `stellt sich auch die Frage, ob starr festgelegt ist, welcher Bot was` `kann / tun soll oder ob sich die Bots selbst darüber austauschen?` `5.) Vielleicht könnte jeder Bot beim Handshake als Payload (s)einen` `Namen mitschicken? Das ist zwar nicht unbedingt nötig, hilft aber` `eventuell den Überblick zu behalten und man könnte die Bot-Panel im` `Sim auch dementsprechend beschriften. Wenn ja, wo steht der Name (vgl.` `1. und 3.)?`
    Meinungen?

    Viele Grüße,
    Timo
Antworten: Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation From: Harald W. Leschner Voriger (Datum): [ct-bot] ct-Bot / ct-Sim Release 14, Timo Sandmann Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Achim Pankalla Voriger (Thread): [ct-bot] ct-Bot / ct-Sim Release 14, Timo Sandmann Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Achim Pankalla Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2008 Heise Zeitschriften Verlag Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW Datenschutzhinweis Impressum International: heise online UK, heise Security UK, heise open source UK, heise networks UK, heise online Polska, heise Security Polska