## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089

Absender: Ulrich Scheffler
Datum: Sa, 15.04.2006 13:01:11
In-reply-to: <443FD30D.7010403@xxxxxxxx>
References: <443FBF61.3040109@xxxxxx> <443FD30D.7010403@xxxxxxxx>

    hej benjamin benz,
    ich verstehe nicht was du mir sagen willst. die faq habe ich beachtet
    und dementsprechend  #define RC5_MASK (RC5_COMMAND|RC5_ADDRESS)
    angewendet bevor ich die codes ermittelt habe.
    und bei mir funktioniert es so natürlich

    woran würde man das denn an dem patch erkennen? ich bin interessiert!
    vielleicht mache ich ja was falsch nur die faq hat mich dann nicht auf
    den richtigen weg gebracht.

    by the way: im bisherigen code für die vivanco ur89 fernbedienung im vcr
    mode ist der programm code in der zeile
    #define	RC5_CODE_UP (0x1140 & RC5_MASK)	/*!< Taste Hoch            */
    falsch
    richtig wäre hier der code 0x1160

    uli

    Benjamin Benz schrieb:
    > Hallo,
    >
    > kann es sein, dass Sie das hier nicht gelesen haben?
    > http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/faq/pb.shtml#pb03
    >
    > Zumindest sieht der Patch stark danach aus.
    >
    > MfG Benjamin Benz
    >
    > P.S. Patches, die fertig zum Aufnehmen ins CVS sind bitte nicht nur an
    > diese Liste mailen, sondern auch an ct-bot@xxxxxxxx oder ct-sim@xxxxxxxx
    >
    > Dort bleiben dann auch alle attachments vollständig. Diese Liste nimmt
    > ja nur .txt
    >
    > Ulrich Scheffler wrote:
    >> Hej Entwickler,
    >> Beigefügt ein Patch für die Fernbedienung Vivanco UR89 mit allen Tasten.
    >> Für die Benutzung ist die Fernbedienung im TV Mode auf den Code 089 zu
    >> programmieren.
    >>
    >> Uli
    >>
    >>
    >> ------------------------------------------------------------------------
    >>
    >> Index: rc5-codes.h
    >> ===================================================================
    >> RCS file: /ctbot/ct-Bot/include/rc5-codes.h,v
    >> retrieving revision 1.13
    >> diff -u -r1.13 rc5-codes.h
    >> --- rc5-codes.h    4 Apr 2006 15:18:36 -0000    1.13
    >> +++ rc5-codes.h    14 Apr 2006 16:40:09 -0000
    >> @@ -70,7 +70,7 @@
    >>  //#define RC_HAVE_HAUPPAUGE_MediaMPV
    >>  //#define RC_HAVE_CONRAD_PROMO8
    >>  //#define RC_HAVE_VIVANCO_UR89
    >> -
    >> +//#define RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089
    >>  #endif
    >>
    >>  /*!
    >> @@ -242,6 +242,65 @@
    >>      #define RC5_CODE_YELLOW    (0x1175 & RC5_MASK)        /*!< gelbe
    >> Taste           */
    >>      #define RC5_CODE_BLUE    (0x1174 & RC5_MASK)        /*!< blaue
    >> Taste           */
    >>  #endif /* RC_HAVE_VIVANCO_UR89 */
    >> +
    >> +/*!
    >> + * Fernbedienung VIVANCO UR89, TV Modus (Alle Tasten funktionieren)
    >> + * vor Verwendung für TV den Code 089 auf der Fernbedienung
    >> programmieren
    >> + * @author Ulrich Scheffler
    >> + */
    >> +#ifdef RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089
    >> +    #define RC_HAVE_CODES                            /*!< Definiert
    >> Codes */
    >> +    #undef JOG_DIAL                                    /*!< Hat
    >> keinen Jog Dial */
    >> +
    >> +    #define RC5_NOT_AVAIL    (0xFFFF)                /*!< Code fuer
    >> Taste nicht vorhanden */
    >> +
    >> +    #define    RC5_CODE_PWR    (0x100C & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> An, Aus (rot)*/
    >> +    #define RC5_CODE_MUTE    (0x100D & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Mute (gruen)*/
    >> +    #define    RC5_CODE_UP        (0x1020 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste CH + */
    >> +    #define    RC5_CODE_DOWN    (0x1021 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> CH - */
    >> +    #define    RC5_CODE_LEFT    (0x1011 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> VOL - */
    >> +    #define    RC5_CODE_RIGHT    (0x1012 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste VOL + */
    >> +
    >> +    #define    RC5_CODE_EXT_1    (0x0017 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste Quadrat mit Punkt*/
    >> +    #define    RC5_CODE_VIEW    (0x1038 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> TV/VCR & Taste A.B */ /* _EXT_2 */
    >> +
    >> +    #define    RC5_CODE_0        (0x1000 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 0    */
    >> +    #define    RC5_CODE_1        (0x1001 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 1    */
    >> +    #define    RC5_CODE_2        (0x1002 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 2    */
    >> +    #define    RC5_CODE_3        (0x1003 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 3    */
    >> +    #define    RC5_CODE_4        (0x1004 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 4    */
    >> +    #define    RC5_CODE_5        (0x1005 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 5    */
    >> +    #define    RC5_CODE_6        (0x1006 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 6    */
    >> +    #define    RC5_CODE_7        (0x1007 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 7    */
    >> +    #define    RC5_CODE_8        (0x1008 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 8    */
    >> +    #define    RC5_CODE_9        (0x1009 & RC5_MASK)        /*!<
    >> Taste 9    */
    >> +
    >> +    #define RC5_CODE_SELECT    (0x1022 & RC5_MASK)      /*!< Taste
    >> Return & Taste EXIT */ /* _EXT_3 */
    >> +    // #define RC5_CODE_EXT_4    (0x1038 & RC5_MASK)      /*!< Taste
    >> A.B & Taste TV/VCR */
    >> +
    >> +    #define RC5_CODE_WAIT    (0x002F & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Pause */
    >> +    #define RC5_CODE_GREEN    (0x002C & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Gruen & Stop */
    >> +    #define RC5_CODE_RECORD    (0x102E & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Aufnahme */
    >> +    #define RC5_CODE_EXT_5    (0x103F & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Quadrat */
    >> +
    >> +    #define RC5_CODE_RED    (0x002B & RC5_MASK)        /*!< Taste Rot
    >> & << */
    >> +    #define RC5_CODE_YELLOW    (0x002D & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Gelb & > */
    >> +    #define RC5_CODE_BLUE    (0x002E & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Blau & >> */
    >> +    #define RC5_CODE_EXT_6    (0x103C & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Quadrat mit 3 gleichlangen Linien */
    >> +
    >> +    #define    RC5_CODE_UWD    (0x0010 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> hoch (gruen) */
    >> +    #define    RC5_CODE_BWD    (0x0015 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> links (gruen) */
    >> +    #define    RC5_CODE_FWD    (0x0016 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> rechts (gruen) */
    >> +    #define    RC5_CODE_DWD    (0x0011 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> runter (gruen) */
    >> +
    >> +    #define RC5_CODE_EXT_7    (0x1029 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Quadrat mit innerem Rechteck und Pfeilen */
    >> +    #define RC5_CODE_EXT_8    (0x102E & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> Quadrat mit 3 ungleichlangen Linien */
    >> +
    >> +    #define RC5_CODE_OK        (0x1023 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> OK */
    >> +    #define RC5_CODE_MENU    (0x0012 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> MENU */
    >> +    // #define RC5_CODE_BACK    (0x1022 & RC5_MASK)        /*!< Taste
    >> EXIT & Taste Return */
    >> +
    >> +#endif /* RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089 */
    >>
    >>
    >>  /*!
    >>
    >> ------------------------------------------------------------------------
    >>
    >> _______________________________________________
    >> ct-bot-entwickler Mailingliste
    >> ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >> http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Benjamin Benz

- Referenzen:
  - [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Ulrich Scheffler
  - Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): [ct-bot] CVS-Update, Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Benjamin Benz
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Benjamin Benz
- Indizes:
  - Datum
  - Thread