## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau

Absender: Frank Menzel
Datum: So, 14.09.2008 12:12:39
In-reply-to: <000301c91645$3e3624a0$0200a8c0@mexpnew>

    Sorry, wird jetzt ausgegeben.
    Hatte DISPLAY_MMC_INFO nicht an.
    Gruß, Frank

    -----Ursprüngliche Nachricht-----
    Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von
    Frank Menzel
    Gesendet: Sonntag, 14. September 2008 10:38
    An: 'Entwicklung rund um den c't-bot'
    Betreff: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau

    Hallo Timo,
    habe jetzt das define MMC_WRITE_TEST_AVAILABLE eingeschaltet (und Map
    aus) aber irgendwie tut sich nix. Nach dem Einschalten leuchtet die
    orangene LED und der Displayscreen bleibt leer. Auf die anderen Screens
    kann ich umschalten aber dort wo was ausgegeben werden sollte wird nix
    ausgegeben. Tja, was tun bzw. was sagt mir das?

    Gruß, Frank

    -----Ursprüngliche Nachricht-----
    Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von Timo
    Sandmann
    Gesendet: Samstag, 13. September 2008 21:20
    An: Entwicklung rund um den c't-bot
    Betreff: Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau

    Hallo Frank,

    Am 13.09.2008 um 19:31 schrieb Frank Menzel:
    > ...
    > Ansonsten sieht soweit alles gut aus, nur dass mit dem Löschen ist
    > sehr
    > merkwürdig. Habe nun auch das Minifat-Display dazu eingeschaltet. Er
    > fängt an zu löschen und der Zähler unten zählt hoch und hört
    > irgendwann
    > auf obwohl das Ende noch lange nicht erreicht ist. Manchmal fängt er
    > auch gar nicht an, sehr merkwürdig.

    die Lösch-Funktion bricht bei einem (Schreib-)Fehler einfach ab IIRC,
    z.B. wenn die Karte nicht rechtzeitig bereit wurde.

    Wie bereits gesagt würde ich dringend empfehlen, erstmal mit dem MMC-
    Test zu überprüfen, ob Code, Hardware und Speicherkarte korrekt
    zusammenarbeiten. Dazu MAP_AVAILABLE aus, MMC_WRITE_TEST_AVAILABLE in
    mmc.h an und auf das MMC-Display schalten, dann werden entweder Fehler
    ausgegeben, oder wenn alles OK ist, die benötigten Zeiten (in µs für
    das Lesen / Schreiben von 512 Byte).
    Der Test überschreibt übrigens Daten ab 64 MB, so dass das Dateisystem
    und die Map-Datei normalerweise erhalten bleiben. Falls auf der Karte
    aber irgendwelche wichtigen Daten sind, sollte man die vorher sichern...

    Gruß,
    Timo

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Nächster (Datum): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Indizes:
  - Datum
  - Thread