## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Referenzspannung fuer Abstandssensoren

Absender: p . recktenwald
Datum: Di, 16.05.2006 20:50:54
In-reply-to: <4469BCE9.4020101@xxxxxxxx>
References: <4469BCE9.4020101@xxxxxxxx>

    Hallo Hr. Benz,

    meine Werte der Sharp Sensoren:

    ABSTL J7 Pin1:  2,68V
    ABSTR J7 Pin2:  2,64V

    Hier noch ein Link zur Seite von Felix Althaus. Dort wird anhand von
    Messreihen am Sharp GP2D12 die Vermutung geäußert, das der Sensor intern
    nur mit 8-Bit Auflösung arbeitet.
    http://people.ee.ethz.ch/~althaufe/robots/8bit/

    Gruß
    Peter Recktenwald

- Referenzen:
  - [ct-bot] Referenzspannung fuer Abstandssensoren
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Referenzspannung fuer Abstandssensoren, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): AW: [ct-bot] Referenzspannung fuer Abstandssensoren, Ralf Löhmer
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Referenzspannung fuer Abstandssensoren, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot] Referenzspannung fuer Abstandssensoren, Ralf Löhmer
- Indizes:
  - Datum
  - Thread