## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24"

Absender: Linus Luessing
Datum: Di, 17.04.2007 00:31:42

    Thorsten Thiele schrieb:
    Hallo!
     Ich bekomme mit dem BlueMP3 Programmieradapter und Ponyprog2000(Ver. 2.06f BETA) immer die Fehlermeldung "Device missing or unknown device -24". Das Setup von Ponyprog ist richtig
    eingestellt(Parallel, AVR ISP-IO, LPT1, Probe "Test Ok", Calibration Ok, Device AVR micro, ATmega32) und auch ein testen der Pins von ST6 und IC1 auf der Hauptplatine des Bots ergab bei den
    jeweiligen Verbindungen die korrekten Widerstände von 0 Ohm. Außerdem habe ich den Programmieradapter schon auf zwei verschiedenen Desktop PCs getestet, jedoch lieferte Ponyprog in beiden Fällen
    den oben genannten Fehler. Die Sensorplatinen sowie die Mausplatine habe ich noch nicht verlötet. Beim Einschalten drehen sich die Räder korrekterweise in entgegengesetze Richtungen, beim Anschluss
    des Programmieradapters leuchten außerdem noch die LEDs 2, 4 und 5.
     Mit freundlichen Grüßen, Linus

    ---------------------------------
    Yahoo! Clever: Stellen Sie Fragen und finden Sie Antworten. Teilen Sie Ihr Wissen.
    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

    Hallo,

    1) "-24" besagt, dass der erste Test, ob der Prozessor vorhanden ist,
    fehlschlug. Grundsaetzlich moegliche Ursachen:

    a) Fehler am BlueMP3-Adapter oder am Kabel zum Bot. Probe "Test OK" sagt
    leider nur aus, das "irgend etwas" am Printerport gefunden wurde, das
    ist KEIN voller Funktiontest des BlueMP3-Adapters.  Calibration ist
    eine rein auf den PC (Speed) bezogene Funktion des PonyProg, die hat
    mit der Programmierschnittstelle nichts zu tun. Beliebter Fehler:
    schief gequetschte Stecker am Kabel BlueMP3-Bot, dadurch
    Adernkurzschluss.

      Meinen Sie mit "schief gequetscht", dass das Kabelband in der Klemme nicht richtig befestigt oder dass das komplette Kabel nicht richtig am ST6 der Hauptplatine  und CON1 der BlueMP3-Platine sei? Optisch sind die Pins nicht verbogen, die Anschlüsse sitzen fest auf den Pins. Mit einem Multimeter konnte ich auch keinen Defekt am Verbindungskabel feststellen, alle 10 Adern zeigen nur zwischen ihren jeweiligen Enden 0 Ohm an (habe dies direkt dort gemessen, wo die Pins hinein kommen).

    b) Prozessor hat keinen Takt. Insbesondere moeglich, wenn der
    Prozessor schon einmal ansprechbar war und man die Config-Bits falsch
    gesetzt hat - mitunter ist danach der Prozessor nicht mehr
    isp-programmierbar (wenn man z.B. die Clock-Bits auf "Keramik-Resonator"
    einstellt aber ein Quarz dranhaengt). Bei einem fabrikneuen Prozessor
    ist "interner Resonator" eingesetellt, damit geht es immer.

      Bisher konnte ich noch gar keine Bits setzen, gleich beim ersten Versuch bekam ich die oben genannte Fehlermeldung.

    Wie sieht die Umgebung bei Ihnen aus?

    - Oszilloskop vorhanden? Wenn nein - was steht an Messmitteln zur
    Verfuegung?

      Nein, mir steht leider kein Oszilloskop zur Verfügung, ich besitze nur ein digitales Multimeter.

    - Verwenden Sie die MMC/WLAN-Aufsteckplatine (dort ist der
    Programmierstecker leider um 180 Grad verdreht) ?

      Nein, ich besitze die MMC/WLAN-Aufsteckplatine nicht.

    - Haben Sie irgendeine andere Schaltung mit Atmel-Controller zur Hand,
    mit dem Sie den BlueMP3-Adapter testen koennen (Zur Eingrenzung ob der
    Fehler im Bot oder im Adapter zu suchen ist) ?

      Nein, ich besitze leider keine andere Schaltung mit Atmel-Controller.

    Viele Gruesse

    Th. Thiele

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

     Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Multimeter direkt an der BlueMP3-Platine die Lötstellen zu testen? Ich habe mit dem ct-Bot zum ersten mal gelötet und gerade die kleinen Verbindungen auf dem Programmieradapter stellten eine große Herausforderung für mich da.
     Mit freundlichen Grüßen,  Linus

    ---------------------------------
    Yahoo! Clever: Stellen Sie Fragen und finden Sie Antworten. Teilen Sie Ihr Wissen.

- Antworten:
  - Re[2]: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24"
    - From: Thorsten Thiele

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Thorsten Thiele
- Nächster (Datum): Re[2]: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Thorsten Thiele
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Thorsten Thiele
- Nächster (Thread): Re[2]: [ct-bot] BlueMP3+Ponyprog: "Device missing or unknown device -24", Thorsten Thiele
- Indizes:
  - Datum
  - Thread