heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### [ct-bot] unsigned char soll sein uint8 Absender: Carsten Giesen Datum: Fr, 07.04.2006 19:13:20
    Hallo Zusammen,

    Wir sollen ja statt "unsigned char" "uint8" nutzen.
    Das tue ich auch.

    Jetzt habe ich aber
    "unsigned char*" und "uint8*" gibt einen Fehler.

    Was mache ich denn da jetzt?

    Klappt:
    	extern uint8 Get_byte(unsigned char*,char);	//Receive one byte
    Klappt nicht:
    	extern uint8 Get_byte(uint8*,int8);	//Receive one byte

    DANKE

    Carsten
Antworten: RE: [ct-bot] unsigned char soll sein uint8 From: Timo Sandmann Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Benjamin Benz Nächster (Datum): RE: [ct-bot] unsigned char soll sein uint8, Timo Sandmann Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Benjamin Benz Nächster (Thread): RE: [ct-bot] unsigned char soll sein uint8, Timo Sandmann Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum