heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### AW: [ct-bot] GP2D12 Absender: Manuel Singer Datum: Di, 28.03.2006 18:36:34 In-reply-to: <11334280342.20060328152723@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    Hallo Herr Thiele,

    habe mit folgenden Werten Ruhe:

    nahe dem Sensor 100nF keramischer Kondensator und 22uF Tantal Elko
    TR1 überbrückt
    Beide Sensoren gegenüber Träger isoliert.

    Werde das mit den Scheuklappen noch probieren, habe aber auch ohne schon
    sehr stabile Werte im nahen Bereich.

    Spielt es eine sooo starke Rolle ob die beiden Kondensatoren direkt auf dem
    Sensor aufgelötet werden oder ob sie auf der Platine mit dem Radencoder an
    den Kabelpins angelötet werden?

    Gruß

    Manuel Singer
Referenzen: [ct-bot] GP2D12 From: Thorsten Thiele Voriger (Datum): Re: [ct-bot] GP2D12, Torsten Evers Nächster (Datum): [ct-bot] Datentyp int, Frank Menzel Voriger (Thread): Re: [ct-bot] GP2D12, Torsten Evers Nächster (Thread): Re: [ct-bot] GP2D12, U. Scheffler Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum