## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] MMC ohne SPI HW-Change & Distanzsensoren

Absender: Fred Ammann
Datum: Sa, 25.12.2010 23:47:32
In-reply-to: <BCD9FF46-12B9-4007-BACE-511DBA32CE03@xxxxxxxxxxxxxxx>
References: <1ac236efdb2ae353dba0652e0009d0d7.squirrel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <BDD47587-412D-4D50-AC42-4B488A95575E@xxxxxxxxxxxxxxx> <4CF809BA.3070600@xxxxxxx> <BCD9FF46-12B9-4007-BACE-511DBA32CE03@xxxxxxxxxxxxxxx>

    Hallo

    ich habe 2 Probleme:

    1. Wollte uBasic mal ausprobieren. Ich kann aber MMC_AVAILABLE nicht ohne
    SPI_AVAILBALE für den ct-bot kompilieren! Dann sind mmc_enable, mmc_read_byte
    und mmc_write_byte (beide aus mmc-low) undefinierte Referenzen.
    Ich will aber der HW-Change nicht unbedingt durchführen - da nicht ganz klar
    beschrieben. Falls ich aber SPI_AVAILABLE einschalte sind die Werte für gewisse
    Sensoren nicht mehr richtig. Gibt es einen anderen Switch, den ich drehen kann
    um den DEad-Lock zu umgehen?

    2. meine Distanzsensoren zeigen beide immer 995 an. Sie so aus wie wenn sie
    ausgeschaltet sind. Mit welchem Switch kann ich sie wieder einschalten? Oder
    habe ich vielleicht durch das HW-Erweiterungsmodul die nötige Enable-Leitung
    gekappt?

    Vielen Dank

    Fredi

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] MMC ohne SPI HW-Change & Distanzsensoren
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] Basic-Interpreter (für c't - Bot)
    - From: Uwe Berger
  - Re: [ct-bot] Basic-Interpreter (für c't - Bot)
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Basic-Interpreter (für c't - Bot)
    - From: Uwe Berger
  - Re: [ct-bot] Basic-Interpreter (für c't - Bot)
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Basic-Interpreter (für c't - Bot), Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] MMC ohne SPI HW-Change & Distanzsensoren, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Basic-Interpreter (für c't - Bot), Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] MMC ohne SPI HW-Change & Distanzsensoren, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread