## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen

Absender: Torsten Evers
Datum: Mi, 22.03.2006 00:58:05
In-reply-to: <4420818F.2030302@xxxxxxx>
References: <C12A92EB-9886-4802-A4F9-532C01670B21@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <441FBFF0.4050306@xxxxxxx> <4420818F.2030302@xxxxxxx>

    Hallo Marco,

    Am Dienstag, 21. März 2006 23:43 schrieb Marco Binz:
    > Das Ausrollen liegt wohl an meinem Bot. :( Der rechte Radencoder scheint
    > nicht alle Impulse zu sehen, wodurch er den Zielwert später erreicht als
    > der linke und dadurch "ausrollt"...
    das hatte ich auch erst (trotz V2-Encoder)...ein 100nF am 74HC14 half.
    Nur nicht für beide Encoder...wirklich nur für den, der Probleme macht.

    Gruß,

    Torsten Evers

- Referenzen:
  - [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen
    - From: Lukas Jelonek
  - Re: [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen
    - From: Marco Binz
  - Re: [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen
    - From: Marco Binz

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen, Marco Binz
- Nächster (Datum): [ct-bot] Anzeige und Selektion der Verhalten im Display, Menzel, Frank IT-OO4
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen, Marco Binz
- Nächster (Thread): [ct-bot] Fotorealistisches LCDisplay, Stefan Geuken
- Indizes:
  - Datum
  - Thread