## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: AW: [ctsrvdev] Kernel bauen

Absender: Jens Friedrich
Datum: Fr, 14.04.2006 13:34:13
In-reply-to: <AEECJPLNPPMKFDNOANPIAEKBMMAA.ipcop@xxxxxxxxxxxxx>

    S.u.

    > Der beste und vermutlich auch unsauberste Workarround ist:
    > Host mit 1000HZ acpi=off noapic clock=pmtmr
    > und im
    > Gast mit 100HZ (bei 2.6)
    > zu arbeiten - wenn möglich. Zur Not geht auch ein 1000HZ Gast-2.6.
    >
    > Äquivalent denke ich, kann man das auf die UML auch umsetzen.

    Beim UML-Kernel kann man keine Kontext-Switching-Freq mehr einstellen.
    Als Scheduler hab ich jetzt mal den CFQ in der UML genommen...

    > Meine Versuche mit der EFW mit Kernel 2.6 in der UML zeigten
    > ein durchaus ähnliches Verhalten wie in der VMware.

    Was ist EFW *ratlos guck* ?

    > Grundsätzlich gilt für alle o.g. Varianten:
    > sobald der Gast unter Strom steht (hohe konstante CPU-Last)
    > gibt es keinerlei Timingprobleme mehr.
    >
    > Gruß
    >
    > Günter

    ==> D.h. man muss in der UML einen "Dummy-Prozess" laufen lassen, der
    dafür sorgt, dass der Host-Kernel genügend Kontext-Switches für den
    UML-Kernel
    anstösst, oder?

    @Peter:
    Da muss man doch ein kleines 'stress-test'-Programm finden, welches eine
    einstellbare
    CPU-Load in der UML erzeugen kann... Kennt da jemand im heise-verlag von den
    Profis
    ein passende Programm?
    Z.b. etwas für Performance/Kernel-Tests, das CPU/Netz-Last (UML<->HOST)
    erzeugen kann...

    Das wär noch nen finalen Test wert, oder?

- Referenzen:
  - AW: AW: [ctsrvdev] Kernel bauen
    - From: Niedermeier Günter

- Voriger (Datum): AW: AW: [ctsrvdev] Kernel bauen, Niedermeier Günter
- Nächster (Datum): [ctsrvdev] Endian Firewall 2, Jens Friedrich
- Voriger (Thread): AW: AW: [ctsrvdev] Kernel bauen, Niedermeier Günter
- Nächster (Thread): AW: [ctsrvdev] Kernel bauen, Jens Friedrich
- Indizes:
  - Datum
  - Thread