## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] GP2D12

Absender: Manuel Singer
Datum: Di, 28.03.2006 18:36:34
In-reply-to: <11334280342.20060328152723@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Hallo Herr Thiele,

    habe mit folgenden Werten Ruhe:

    nahe dem Sensor 100nF keramischer Kondensator und 22uF Tantal Elko
    TR1 überbrückt
    Beide Sensoren gegenüber Träger isoliert.

    Werde das mit den Scheuklappen noch probieren, habe aber auch ohne schon
    sehr stabile Werte im nahen Bereich.

    Spielt es eine sooo starke Rolle ob die beiden Kondensatoren direkt auf dem
    Sensor aufgelötet werden oder ob sie auf der Platine mit dem Radencoder an
    den Kabelpins angelötet werden?

    Gruß

    Manuel Singer

- Referenzen:
  - [ct-bot] GP2D12
    - From: Thorsten Thiele

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] GP2D12, Torsten Evers
- Nächster (Datum): [ct-bot] Datentyp int, Frank Menzel
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] GP2D12, Torsten Evers
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] GP2D12, U. Scheffler
- Indizes:
  - Datum
  - Thread