## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Patrick Schäfer
Datum: Do, 18.05.2006 18:25:25

    Benjamin Benz wrote:

    > Anscheinend, fängt sich die UART per Zufall ein paar Zeichen ein. Sind
    > genug Zeichen eingefangen, fängt der Code an, sie als Kommando zu
    > interpretieren. Das  Kommando ist natürlich nicht vollständig, also geht
    > er in eine Endlosschleife, um die fehlenden Bytes zu lesen. Ich werde
    > das mal mit nem Timeout absichern.

    Man könnte das auch mal mit einem 47k-Widerstand nach Masse absichern. Offene CMOS-Eingänge sind fast immer eine Garantie für unerwartete Effekte :-(

    Mit einem 8fach - SIL - Widerstandsnetzwerk kann man den ganzen Port PD auf einmal zumachen, dann gibt es auch keine drehenden Motoren mehr beim Flashen. So ein Bauteil läßt sich elegant und unauffällig unten an die Steckerleiste löten. Für Port PC wäre das auch zu empfehlen.

    Gruß
    Patrick Schäfer

    _______________________________________________________________
    SMS schreiben mit WEB.DE FreeMail - einfach, schnell und
    kostenguenstig. Jetzt gleich testen! http://f.web.de/?mc=021192

- Antworten:
  - Re[2]: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Thorsten Thiele
  - Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re[2]: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Thorsten Thiele
- Voriger (Thread): AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Nächster (Thread): Re[2]: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Thorsten Thiele
- Indizes:
  - Datum
  - Thread