heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] CVS-Update Absender: Benjamin Benz Datum: Do, 23.03.2006 23:10:32 In-reply-to: <4422ED3F.7010706@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> References: <4422CD39.5090701@xxxxxxxx> <4422ED3F.7010706@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
    Hallo,

    > Gibt es immer noch Interesse daran die Zeitschleife abhängig von der
    > Optimierung zu gestalten? Wenn ja, müsste ich mich noch etwas mit
    > Eclipse beschäftigen, im Makefile habe ich schon eine funktionierende
    > Lösung.

    Ich denke, das ist nicht mehr unbedingt nötig. Da aufgrund des von Ihnen unten
    genannten Arguments jetzt der Code auch mit -Os läuft, sollte das Problem
    nicht mehr auftreten. Und wenn man hardware-nah debuggen will, kommt es auf
    das letzte Quäntchen Performance eh nicht an.

    > Oder würde es mehr bringen, wenn Lösungen für die einzelnen
    > Hardwaremodifikationen um das Busy-Bit des Displays abzufragen (Umlöten
    > des Kabels bzw. auftrennen der Leiterbahn) eingebracht werden?

    Wenn es denn nötig ist, kann man das machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob
    das den Aufwand und die Verkomplizierung des Codes wert ist. Denn mit der
    Busy-Bit-Abfrage holt man nur wenige CPU-Zyklen raus. ich denke da gibt es
    ganz andere Optimierungsmöglichkeiten.

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    c't-Magazin
    Heise Zeitschriften Verlag
    bbe@xxxxxxxx
Antworten: Re: [ct-bot] CVS-Update From: Benjamin Benz Referenzen: [ct-bot] CVS-Update From: Benjamin Benz Re: [ct-bot] CVS-Update From: Markus Hennecke Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Patch fuer rc5-codes.h / Conrad FB, Randolf Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Patch fuer rc5-codes.h / Conrad FB, Benjamin Benz Voriger (Thread): Re: [ct-bot] CVS-Update, Markus Hennecke Nächster (Thread): Re: [ct-bot] CVS-Update, Benjamin Benz Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum