heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000 Absender: Thorsten Thiele Datum: Mi, 26.04.2006 14:26:23 In-reply-to: <2091.1146052691@xxxxxxxxxxxxxx> References: <27879.1146050723@xxxxxxxxxxxxxx> <2091.1146052691@xxxxxxxxxxxxxx>
    > Hallo,

    >> Ich habe jetzt alles so eingestelt wie beschrieben un bekomme bei
    >> übertragen
    >> der hex Daten folgende Fehler Meldung: Device missing or unknown device
    >> (-24)
    >>
    >> Was muss ich machen um diesen Fehler zu beheben?

    > Ich habe genau den gleichen Fehler, und:

    > - Bot hat Strom, Display und Maus leuchten, Räder drehen gegenläufig
    > - ISP 200 wird von PonyProg 2ß00 erkannt
    > - Alle Parameter sind korrekt gesetzt
    > - Kabel sitzen alle richtig, jede Leitung ist überprüft, Pin 1 ist Pin 1

    > *Manchmal* wird jedoch der ISP200 beim probing nicht erkannt, "test failed".
    > Unabhängig davon antwortet der bot leider *nie*...

    > Ideen?

    > Schönen Gruß,

    > Ralf Reinhardt

    Ist das vielleicht ein Notebook? Frage aus folgendem Grund: Der
    BlueMP3/ISP-Adapter (ueber den ISP200 weiss ich leider wenig) macht
    mitunter an sehr "schwachen" LPT-Schnittstellen Probleme (wie sie bei
    Notebooks haeufiger vorkommen). Dann kann es mitunter helfen, den
    SMD-Chips auf dem Programmieradapter gegen einen 74LS244 auszutauschen
    oder (meist einfacher) es mal mit einem anderen Rechner zu versuchen -
    je aelter desto besser. Wenn es dort dann geht, kann man beim
    Problemrechner mal die Pegel nachmessen (wenn Messmittel vorhanden),
    da kommt manchmal nur sehr wenig an.

    Die Vermutung kommt vor allem daher, weil bei Ihnen ab und zu der
    Adapter schon beim Proble nicht erkannt wird, das weist in die
    Richtung.

    Viele Gruesse

    Thorsten Thiele
Antworten: Re: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000 From: Daniel Morell Referenzen: Re: [ct-bot] Ponyprog2000 From: Daniel Morell Re: [ct-bot] Ponyprog2000 From: Ralf Reinhardt Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Ralf Reinhardt Nächster (Datum): Re: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Ralf Reinhardt Nächster (Thread): Re: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000, Daniel Morell Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum