## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag

Absender: Achim Pankalla
Datum: Fr, 28.09.2007 02:24:52
In-reply-to: <DDBCDC14-8D0B-400D-AA79-623891355654@xxxxxxxxxxxxxxx>
References: <46FA1ECB.4080301@xxxxxx> <B2A39AC5-0658-4706-983A-6F5DE8A47D60@xxxxxxxxxxxxxxx> <46FAC95D.8020704@xxxxxx> <DDBCDC14-8D0B-400D-AA79-623891355654@xxxxxxxxxxxxxxx>

    hallo,

    Timo Sandmann schrieb:

> `also ich habe meinen Bot mit ziemlich leeren Akkus gerade mal drehen` `lassen, bis auf dem Display nichts mehr zu erkennen war. Am Anfang` `S=0, nach einiger Zeit lief S innerhalb von 3 Sekunden von 0 auf A` `hoch und dann war auch auf dem Display nichts mehr zu sehen.`

`ich gehe davon aus, das dann dein bot mit wiport-modul lief, wie in der` `anderen mail erwähnt, dann finde ich 3sec bei ständig drehen bot schon` `ganz schön lange. bei meinen test habe ich das mit solve_maze gemacht.` `dort stehen die motor ja zwischendurch.`

>     Sobald der Servo aktiv ist, ist S=B, auch wenn er nicht blockiert.

> `Das Ganze hängt aber wohl auch sehr stark von den verwendeten Akkus` `und deren Entladekurve ab.`

`danke für die mühe und die infos, wäre schön, wenn noch andere ihre` `erfahrung mitteilen könnten.`

    gruss
       achim

- Antworten:
  - Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread