## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [Fwd: Re: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg, CT-Sim Applet, Device-Installer, ]

Absender: Timo Sandmann
Datum: Mo, 24.09.2007 15:05:07
In-reply-to: <46F7B079.1080503@xxxxxx>
References: <46F7B079.1080503@xxxxxx>

    Hallo,

    Am 24.09.2007 um 14:41 schrieb Mopsos:

>     Bootloader:
>     Dazu hätte ich dann noch eine Frage:
>     Mit Bootloader müssen die Linker-flags (atmega32) immer auf
>     "-mmcu=atmega32 -Wl,--section-start=.bootloader=0x7C00" bleiben, nicht
>     nur beim einmaligen übertragen der Firmware oder? Aus dem
>     Bootloader.html Dokument konnte ich das nicht eindeutig herauslesen.

`müssen sie nicht, weil man nach dem einmaligen "Installieren" ja das` `Bootloader-Define wieder ausschaltet. Ich würde sie aber trotzdem so` `lassen, falls man den Bootloader mal neu flashen will / muss, es` `schadet ja nicht die Position einer Section anzugeben, die leer ist.`

>     CT-Sim Applet:

> `Bei mir ist die Datei ctsim-applet-2 64.9 KB groß. Der WiPort` `verkraftet` `leider nur 64k Files so wie ich gelesen habe. Kann man da eventuell` `was`

>     drehen?

> `Bei mir wird noch ein File "ctsim-applet-${num}" erzeugt. Dieses` `enthält`

>     nur eine Manifest Datei, ist das normal?

>     CT-Sim Applet ohne Device-Installer übertragen:

> `Ich habe das "web2cob" Programm von Lantronix getestet, es scheint` `unter`

>     Linux mit wine zu laufen. Im WiPort(tm) User Guide von Lantronix ist
>     auch erklärt wie man Dateien auf den WiPort lädt ohne den
>     Device-Installer. Auf Seite 71 wird dort beschrieben, dass man tftp
>     verwenden kann.

>     Man schnürt also mit web2cob .cob Pakete mit je maximal 64KB.
>     Linux:

>     mkdir test
>     cd test
>     touch file.html
>     echo "<html><body>hallo Welt</body></html>" > file.html
>     cd ..
>     wine web2cob.exe /d test /o paket.cob

>     Was ich jetzt noch nicht gestet habe, aber direkt aus dem User Guide
>     abgeschrieben (und modifiziert) habe:

>     tftp -i <ip address> put paket.cob WEB{n}

>     Dabei:
>     <ip address> die des WiPorts
>     "paket.cob" das oben erstellte Paket (beim ct-Sim Applet also jeweils
>     64k große Pakete schnüren)

> `WEB{n}: Es gibt bei dem WiPort fürs Web interface je 64k große` `Felder in`

>     die man Daten schreiben kann. Bei uns also WEB1 bis WEB19 (korrigiert
>     mich aber ich glaub unser WiPort war die 2MB Version)

>     Ich weiß auch nicht ob man überhaupt .cob Pakete schnüren muss um mit
>     tftp übertragen zu können. Man spart auf alle Fälle Platz, wenn man
>     "ctsim-applet-1.jar", "index.html" zusammenschnürt, sowie
>     "ctsim-applet-4.jar" und "icons.jar".

`Ja, das ist auf irgendeiner Seite bereits so oder so ähnlich` `beschrieben, ich weiß leider nicht mehr so genau wo. Scheinbar wird` `das Applet nicht so sehr häufig benutzt...`

    Viele Grüße,
    Timo

- Referenzen:
  - [Fwd: Re: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg, CT-Sim Applet, Device-Installer, ]
    - From: Mopsos

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] ct-Sim-Update, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): [ct-bot] build-applet.xml patch, Mopsos
- Voriger (Thread): [Fwd: Re: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg, CT-Sim Applet, Device-Installer, ], Mopsos
- Nächster (Thread): [ct-bot] build-applet.xml patch, Mopsos
- Indizes:
  - Datum
  - Thread