heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg Absender: Mopsos Datum: So, 23.09.2007 17:47:28 In-reply-to: <BHEJINDCHHECOCOALILGGEECCKAA.rl@xxxxxxxxxx> References: <BHEJINDCHHECOCOALILGGEECCKAA.rl@xxxxxxxxxx>
    Grüße,

    So jetzt hab ich ein kleines Problem gefunden: Beide Sharps liefern
    keine Werte mehr :( auf dem Display steht immer 999 für L und R, Ist das
    ein Softwareproblem, muss ich da erst irgendetwas einstellen? Ich habe
    keine Mods für die Sensoren installiert und auch nicht die Stecker
    verändert. Ich danke für die Hilfe!

    Viele Grüße,
    Werner

    Ralf Löhmer schrieb:
    > Hallo zusammen,
    >
    > die Tage werden kürzer, schade.
    > Hat natürlich den Vorteil, daß man wieder am Bot basteln kann...
    >
    > Zum Thema:
    >
    >
    >>> 3. Wo find ich den Lantronix Device installer? (ich bin vllt nur zu
    >>> blind um einen Hinweis darauf zu finden) Und hat den schon jemand
    >>> unter
    >>> wine ausprobiert?
    >>>
    >> http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/device-
    >> installer.html (verlinkt unter http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/
    >> linkliste.shtml).
    >> Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass es unter
    >> Wine funktioniert, weil das Teil mindestens einen Windows-Kernel-
    >> Treiber benutzt IIRC. Man kommt aber auch ohne den Device-Installer
    >> bestens zu Recht ;-)
    >>
    >
    > Eventuell hilft das Perl-Script.
    >
    > http://www.heise.de/ct/foren/go.shtml?t=1&T=makecob&sres=1&msg_id=12365690&f
    > orum_id=89813&k=3baf905dbdbfd76f5cef80f7b9d7deb6&f=tf_ct
    >
    > bis dann
    > rl
    >
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >
    >
Antworten: Re: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg From: Mopsos Referenzen: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg From: Ralf Löhmer Voriger (Datum): Re: AW: [ct-bot] Motorregelung / bot_follow_line, Timo Sandmann Nächster (Datum): Re: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg, Mopsos Voriger (Thread): AW: [ct-bot] Wiedereinstieg, Ralf Löhmer Nächster (Thread): Re: AW: [ct-bot] Wiedereinstieg, Mopsos Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum