## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### RE: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 19.05.2006 12:19:40
In-reply-to: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083F37@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Carsten Giesen schrieb:
    > ???
    > Einem A9

    Ja eben. Was ich meine ist, wir brauchen ein Verfahren, um mindestens ein
    Byte problemlos empfangen und verarbeiten zu können. Dann können wir damit
    aber auch gleich alle verarbeiten. Das "Aufwachen" bringt uns doch nichts,
    der Bot hat ja keinen Standbymodus oder so etwas, sondern es ging hier
    eigentlich um die korrekte Verarbeitung von einkommenden Signalen.

    Gruß Timo

    > > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von
    > > Timo Sandmann
    > > Gesendet: Freitag, 19. Mai 2006 09:36
    > > An: 'Entwicklung rund um den c't-bot'
    > > Betreff: RE: [ct-bot] BOT friert ein...
    > >
    > >
    > > > Hallo,
    > > >
    > > > Ich habe das als Ergänzung verstanden!
    > > > Im übrigen hat ein Uart seine eigenen internen Routinen um
    > > ein Byte zu
    > > > empfangen.
    > >
    > > Und aus wie vielen Bytes bitte besteht "0xA9"...?
    > >
    > > > Der Timeaus war ist gedacht daruf zu warten bis ein Befehl
    > > vollständig
    > > > ist (mehrere Bytes) Und genau das würde ich erst starten wenn das
    > > > erste Byte das Aufwach Byte ist!
    > > >
    > > > Gruß
    > > >
    > > > Carsten

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Carsten Giesen

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Nächster (Datum): Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Indizes:
  - Datum
  - Thread