## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### RE: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 19.05.2006 09:36:11
In-reply-to: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083F36@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    > Hallo,
    >
    > Ich habe das als Ergänzung verstanden!
    > Im übrigen hat ein Uart seine eigenen internen Routinen um
    > ein Byte zu empfangen.

    Und aus wie vielen Bytes bitte besteht "0xA9"...?

    > Der Timeaus war ist gedacht daruf zu warten bis ein Befehl
    > vollständig ist (mehrere Bytes) Und genau das würde ich erst
    > starten wenn das erste Byte das Aufwach Byte ist!
    >
    > Gruß
    >
    > Carsten

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Carsten Giesen

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Nächster (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen
- Indizes:
  - Datum
  - Thread