- heise online
- c't Magazin
- iX Magazin
- Technology Review
- Telepolis

- heise mobil
- heise Security
- heise Netze
- Open Source

- heise Resale
- heise Foto
- heise Autos
- c't-TV

- Software/Download
- Stellenangebote
- Preisvergleich
- IT-Markt

- heisetreff
- heise Veranstaltungen
- heise Whitepapers
- Abo&Heft
- Archiv

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### AW: [ct-bot] Map-Löschproblem... Absender: Frank Menzel Datum: Fr, 05.09.2008 19:19:22 In-reply-to: <49CF4DF9-6F6B-4672-AA5B-7EC1AEEF5784@xxxxxxxxxxxxxxx>
    Hallo Timo,
    ok, das wars. Mir war nicht bewusst, dass seit neuem eben die Map beim
    Einschalten geleert wird und hatte nicht allzu lange gewartet. Bzw.
    hatte ich ja Fat32 drauf und nach Umformatieren auf Fat16 hat er dann
    erst gelöscht.
    Aber es dauert bei mir eben fast genau 1 Minute ! Wieso bei Dir so
    schnell, hast Du den SPI-Patch ? Oder hast Du bloß eine schnelle Karte
    erwischt, denn bei keiner meiner (neu gekauften) Karten komme ich mit
    dem Standardtimeout von 500ms hin, ändere jedes Mal den Code auf 700 und
    damit geht's.

    Danke und Gruß,
     Frank Menzel

    -----Ursprüngliche Nachricht-----
    Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von Timo
    Sandmann
    Gesendet: Donnerstag, 4. September 2008 23:33
    An: Entwicklung rund um den c't-bot
    Betreff: Re: [ct-bot] Map-Löschproblem...

    Hallo Frank,

    Am 04.09.2008 um 21:13 schrieb Frank Menzel:
    > Hallo Timo,
    > habe jetzt noch mal versucht, meinem unten angesprochenem
    > Map-Löschproblem auf die Schliche zu kommen und weiss mir nun keinen
    > Rat
    > mehr.
    > Habe das Minifatdisplay eingeschaltet und da wird ausgegeben: Kein
    > FAT16. OK, Karte mit Fat16 formatiert und die in contrib mitgelieferte
    > Map aufgespielt. Doch da geschehen ganz merkwürdige Dinge. Es leuchtet
    > nur noch die rote LED und nix weiter passiert.

    ja wie lange denn? Dass die rote LED leuchtet, sollte eigentlich für
    einige Zeit so sein, um die Map-Datei zu leeren. Länger als 30
    Sekunden darf das aber nicht dauern. Lässt sich mit dem #define
    CLEAR_MAP_ON_INIT in map.h ein- und ausschalten. Das Löschen der Map
    über das Map-Display sollte dann aber trotzdem funktionieren (und
    zwischen 8 und 30 Sekunden dauern, wobei die rote LED solange leuchten
    müsste).

    > Wird Karte rausgezogen
    > funktioniert der Bot wieder. Gut, neue Karte auf Fat16 formatiert und
    > derselbe Effekt. Wieder auf 32 formatiert und da geht der bot wieder
    > wie
    > vorher, Mapzugriffe funktionieren auch alle ohne Fehler nur dass das
    > Löschen eben sofort wie unten beschrieben beendet wird.

    FAT32 wird derzeit nicht unterstützt, keine Ahnung was dann passiert.
    Eigentlich dürfte die Map dann nicht korrekt auf die Karte geschrieben
    werden.

    > Wenn die Karte mit Fat16 drinsteckt und die rote LED leuchtet, kann
    > ich
    > den Programmierstecker reinstecken und damit funktioniert der bot.
    > Kann
    > da nur nicht das Löschen ausprobieren, weil der Mapscreen scheinbar
    > durch den Minifatscreen verdrängt und damit nicht mehr vorhanden ist
    > beim durchtoggeln. Stecker raus und rote LED-nix geht mehr. Sehr
    > eigenartig. Kann da noch irgendwas vom Timing nicht stimmen, ich
    > verwende den Mega644...

    Ähm versteh ich so nicht. Wie groß ist die Karte denn? Ist die FAT16-
    Partition die Erste (Einzige) auf der Karte?

    Um das Problem nachvollziehen zu können, könntest du mir vielleicht
    ein 1:1 Abbild der SD-Karte machen und schicken?
    Die nötigen Schritte wären:
    1.) dd für Windows herunterladen von
    http://www.chrysocome.net/downloads/dd-0.5.zip
    2.) Folgendes ausführen (in dem Verzeichnis, wohin du dd.zip entpackt
    hast):
    dd if=\\.\e: of=sd.img bs=4096
    falls das Laufwerk der Karte E: ist, sonst entsprechend anpassen. Das
    kann etwas dauern je nach Größe der Karte.
    3.) Ein Zip von sd.img erstellen und mir per eMail schicken (das Zip
    sollte dann recht klein werden).

    Grüße,
    Timo

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
Antworten: Re: AW: [ct-bot] Map-Löschproblem... From: Timo Sandmann Referenzen: Re: [ct-bot] Map-Löschproblem... From: Timo Sandmann Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Map-Löschproblem..., Timo Sandmann Nächster (Datum): Re: AW: [ct-bot] Map-Löschproblem..., Timo Sandmann Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Map-Löschproblem..., Timo Sandmann Nächster (Thread): Re: AW: [ct-bot] Map-Löschproblem..., Timo Sandmann Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2008 Heise Zeitschriften Verlag Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW Datenschutzhinweis Impressum International: heise online UK, heise Security UK, heise open source UK, heise networks UK, heise online Polska, heise Security Polska, heise Open Source Polska, heise Networks Polska