heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### RE: AW: [ct-bot] Code-Ungereimtheiten/ Probleme... Absender: Menzel, Frank IT-OO4 Datum: Di, 11.07.2006 10:20:16 In-reply-to: <44B351A4.9050202@xxxxxxxx>
    Hallo Herr Benz,

    genau das ist es. Für die RC5_HAVE_DEFAULT Fernbedienung, welche ja für den sim gilt, sind die Codes der roten LED identisch mit dem Select-Code zum Umschalten der Verhalten. Es wird ja diejenige Aktion in der rc5.c ausgeführt, welche gefunden wird. Es sind auch mehrere möglich, da nach dem ersten gefundenen Code nicht beendet wird.

    #define RC5_CODE_RED		(0x100B & RC5_MASK)		/*!< Rote Taste */
    #define RC5_CODE_SELECT	(0x100B & RC5_MASK)		/*!< Select Taste */
    #define RC5_CODE_I_II		RC5_CODE_SELECT

    In diesem Fall wird zuerst die hinterlegte Funktion bot_next_behaviour zu RC5_CODE_I_II ausgeführt (-> Aktivierung des Verhaltens bot_drive_square). Und anschließend erst rc5_screen_set (Umschaltung zu Screen 1).

    Mit freundlichem Gruß
    Frank Menzel
    IT-OO 4 Application Center Shopfloor Brandenburg

    -----Original Message-----
    From: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Benjamin Benz
    Sent: Tuesday, July 11, 2006 9:22 AM
    To: Entwicklung rund um den c't-bot
    Subject: Re: AW: [ct-bot] Code-Ungereimtheiten/ Probleme...

    Hallo,

    >> 5.) Im SIM fängt der bot beim Mausklick auf die rote LED plötzlich an
    >> wie wild zu laufen, ein mir absolut unerklärliches Verhalten, da
    >> hiermit nur Screen 1 sichtbar werden sollte.

    Könnte das evtl. an falschen Fernbedienungs-Defines in rc5.c liegen, so dass die Rote Taste eine andere Bedeutung bekommt?

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
Antworten: [ct-bot] Sensor_update fehlerhaft -> zu kleine Abstandswerte From: Menzel, Frank IT-OO4 Referenzen: Re: AW: [ct-bot] Code-Ungereimtheiten/ Probleme... From: Benjamin Benz Voriger (Datum): Re: AW: [ct-bot] Code-Ungereimtheiten/ Probleme..., Benjamin Benz Nächster (Datum): [ct-bot] Alte Versionen des c't-Sim, Peter König Voriger (Thread): Re: AW: [ct-bot] Code-Ungereimtheiten/ Probleme..., Benjamin Benz Nächster (Thread): [ct-bot] Sensor_update fehlerhaft -> zu kleine Abstandswerte, Menzel, Frank IT-OO4 Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum