heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### AW: AW: [ct-bot] Problem mit Pointern Absender: Carsten Giesen Datum: So, 02.04.2006 10:00:46
    Hallo Torsten,

    Ich glaube Dein Hiweis mit der Leseroutine war nicht schlecht.

    Es scheint, als ob diese nicht aufgerufen wird.
    Ich habe mir die Variable "srf10_m" mal zweckentfremdet und diese mit 0
    vorbelegt und dann in der Leseschleife diese mit 20 belegt.
    So sollte ich als Messwert jetzt sehen können, ob er an dieser Stelle
    angekommen ist.

    Das ist aber nicht der Fall.

    Ich suche jetzt mal an dieser Stelle weiter ;)

    Cu

    Carsten

    > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im
    > Auftrag von Torsten Evers
    > Gesendet: Samstag, 1. April 2006 22:33
    > An: Entwicklung rund um den c't-bot
    > Betreff: Re: AW: [ct-bot] Problem mit Pointern
    >
    > Hallo Carsten,
    >
    > Am Samstag, 1. April 2006 21:39 schrieb Carsten Giesen:
    > > Danke erstmal.
    > keine Ursache...noch habe ich nichts bewirkt ;)
    >
    > > Ok, ich glaube da habe ich nicht gut genug gefragt.
    > stimmt :)
    >
    > > Hier definire ich ein Dataset (so heißt das glaube ich)
    > > 	char temp0[1];
    > > 	char temp1;
    > Soweit ok..also einmal Platz für ein Byte und einmal für zwei.
    > in temp0 steht wohl die Adresse und temp1 ist für den Inhalt.
    >
    > > 	tx_frame[0].data_ptr = temp0;
    > > 	tx_frame[1].data_ptr = &temp1;
    > der Unterschied ist auch klar aufgrund der Definition von
    > temp0 und temp1
    >
    > > 	srf10_m = temp1;
    > auch ok, da nur ein normales char
    >
    > > 			state = Send_adr(data_pack[i].slave_adr);//Send
    > > slave address+W/R
    > >
    > > 		/*Dependent on the R/W in the slave address it
    > will receive or
    > > 		transmitt data.*/
    > hmm...der Kommentar macht mich stutzig, insbesondere, da ich
    > im Code selbst keinen Fehler sehe. Bist du Sicher, dass das
    > Dataset nicht vielleicht zufällig ein write-Kommando enthält
    > und Du daher keine Daten kriegst?
    >
    >
    > > 				state =
    > Get_byte(data_pack[i].data_ptr++,j);
    >
    > > 	*rx_ptr = TWDR;
    > Denn diese beiden passen auch zusammen...ich sehe da keinen Fehler.
    >
    > > Jetzt ist die ganze Kette zusammen
    > Nu war auch klar, wo Dein Problem lag :)
    >
    >
    > > Zu Schull sollte in der Var "srf10_m" mein gemessener Wert stehen.
    > > Tut es aber nicht.
    > Ist natürlich ohne Kenntnis des Sensors und seiner
    > Ansteuerung etwas schwer zu sagen aber ich vermute, Du teilst
    > ihm mit, dass Du Daten senden willst (ich nehme mal an,
    > Kommandos für Messstart und -stop o.ä.) und kriegst daher
    > keine Daten zurück.
    >
    > Viele Grüße,
    >
    > Torsten
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >
    >
    >
Voriger (Datum): AW: AW: [ct-bot] Problem mit Pointern, Carsten Giesen Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Problem mit Pointern, Michail Brzitwa Voriger (Thread): AW: AW: [ct-bot] Problem mit Pointern, Carsten Giesen Nächster (Thread): [ct-bot] I2C oder TWI, Carsten Giesen Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum