heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### RE: [ct-bot] BOT friert ein... Absender: Timo Sandmann Datum: Fr, 19.05.2006 09:36:11 In-reply-to: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083F36@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
    > Hallo,
    >
    > Ich habe das als Ergänzung verstanden!
    > Im übrigen hat ein Uart seine eigenen internen Routinen um
    > ein Byte zu empfangen.

    Und aus wie vielen Bytes bitte besteht "0xA9"...?

    > Der Timeaus war ist gedacht daruf zu warten bis ein Befehl
    > vollständig ist (mehrere Bytes) Und genau das würde ich erst
    > starten wenn das erste Byte das Aufwach Byte ist!
    >
    > Gruß
    >
    > Carsten
Referenzen: AW: [ct-bot] BOT friert ein... From: Carsten Giesen Voriger (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen Nächster (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen Voriger (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen Nächster (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum