## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle

Absender: Timo Sandmann
Datum: Fr, 09.03.2007 12:02:52
In-reply-to: <45F13A91.6090904@xxxxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EF385C.3080609@xxxxxx> <A2ED0A68-A8F1-438A-B1E3-18033ED489E3@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F135B9.5030203@xxxxxx> <45F13A91.6090904@xxxxxxxx>

    Hi,

    Am 09.03.2007 um 11:44 schrieb Benjamin Benz:

>     zur Klärung:

>     wenn man wie folgt eine EEPROM-Adresse (Variable) deklariert:

>     uint8 __attribute__ ((section (".eeprom"))) err15=1;

>     dann erzeugt der avr-gcc nicht nur eine .hex-Datei, sondern auch eine
>     .eep-Datei, die die im Code angegebenen Init-Werte enthält. Flasht man
>     diese mit in den MCU, dann ist die EEProm-Variable schon
>     "initialisiert". Ich denke Timo wollte wissen, ob das bei der
>     vorgeschlagenen Emulation genauso klappt.

    du denkst (wie meistens) richtig ;-)

`Ohne diese Initialisierung funktioniert z.B. bot_turn() nicht` `korrekt, ebenso der zukünftige FAT-Cache für die MMC uvm.`

`Beim Flashen per Bootloader wird das EEPROM nicht gelöscht, es lässt` `sich aber genau wie sonst auch eine eep-Datei ins EEPROM schreiben.`

    Gruß Timo

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen
  - [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread