- heise online
- c't Magazin
- iX Magazin
- Technology Review
- Telepolis

- heise mobil
- heise Security
- heise Netze
- Open Source

- heise Resale
- heise Foto
- heise Autos
- c't-TV

- Software/Download
- Stellenangebote
- Preisvergleich
- IT-Markt

- heisetreff
- heise Veranstaltungen
- heise Whitepapers
- Abo&Heft
- Archiv

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau Absender: Timo Sandmann Datum: Mo, 15.09.2008 16:09:02 In-reply-to: <000001c91695$89998e50$0200a8c0@mexpnew> References: <000001c91695$89998e50$0200a8c0@mexpnew>
    Hi,

    Am 14.09.2008 um 20:12 schrieb Frank Menzel:
>     Habe damit nun 8 Karten getestet und die eine, die die geringste
> `Write-Zeit hatte (Werte waren 931/ 3731 - die anderen hatten beim` `Write`
>     fast das Doppelte) ausgesucht.
`OK, was sagt uns das nun? Das Lesen von 512 Byte dauert knapp 1 ms, da` `ist schon recht nah am Limit auf einem ATmega mit 16 MHz. Das` `Schreiben derselben Datenmenge ist allerdings nicht so` `rekordverdächtig, die Datenübertragung dauert hier logischerweise` `genauso lang wie beim Lesen, d.h. nach dem eigentlichen Schreiben der` `Daten zur Karte (1 ms) muss der Prozessor noch weitere 2,8 ms warten,` `bis die Karte sagt "bin fertig".` `Falls Interesse besteht: Es gab mal einen sehr interessanten ct-` `Artikel zu Flashspeicher(-Karten), in dem ausführlich erklärt ist,` `warum das Schreiben anders abläuft als das Lesen. Ich weiß jetzt` `allerdings nicht mehr genau, in welchem Heft der war.`
>     Diese frisch mit Fat16 formatiert und die
>     Map raufgespielt. Dann alles neu compiliert und Map wieder an- und
>     MMC-Test wieder ausgeschaltet. Während die Map wunderbat ohne Probleme
>     geschrieben wird beim rumfahren (bin ja nun im SPI Mode), ist das
>     Map_Delete so wie vorher. Es bricht nach wenigen Sekunden ab ohne
>     irgendwelche Fehler.
>     Was kann man nun noch tun ?
`Ich baue gleich mal eine Fehlerausgabe in die Mini-FAT-Löschfunktion` `ein, dann kannst du schauen, warum / mit welchem Fehler das Löschen` `abgebrochen wird.`
>     Woran kann dies nun liegen, dass das Delete
>     einfach nicht klappen will ?
`Da habe ich eine Vermutung, am besten berichtest du aber erstmal, was` `die neue Löschfunktion für einen Fehler ausgibt, dann wird die Sache` `vermutlich schon klarer.`
    Grüße,
    Timo
Antworten: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau From: Frank Menzel Referenzen: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau From: Frank Menzel Voriger (Datum): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel Nächster (Datum): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel Voriger (Thread): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel Nächster (Thread): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2008 Heise Zeitschriften Verlag Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW Datenschutzhinweis Impressum International: heise online UK, heise Security UK, heise open source UK, heise networks UK, heise online Polska, heise Security Polska, heise Open Source Polska, heise Networks Polska