## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re[2]: [ct-bot] (kein Betreff)

Absender: Thorsten Thiele
Datum: Do, 04.05.2006 11:31:29
In-reply-to: <7399.1146734275@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <3914392565.20060504105431@xxxxxxxxxxxxxxxxx> <7399.1146734275@xxxxxxxxxxxxxx>

    >> > Hallo
    >> >  wie kann ich den Microcontroller mit einem Multimeter die funktion
    >> > überprüfen?
    >>
    >> > die Test Dateien kann ich auf den Microcontroller laden!
    >>
    >> > Daniel Morell
    >>
    >>
    >> Mit einem Multimeter geht das nicht sonderlich gut, besser ist
    >> eigentlich ein Oszilloskop (auch alt, analog und Roehre genuegt).
    >>
    >> Ansonsten besser anhand des "Verhaltens" schauen, ob und ggf. was
    >> geht. Wird denn "irgend etwas" (LCD-Display, LED) angesteuert?
    >> Aendert sich da etwas, wenn Sie beispielsweise Sensoren abdecken?
    >>
    >> Viele Gruesse
    >>
    >> Th. Thiele
    >>
    >>
    >>
    >> _______________________________________________
    >> ct-bot-entwickler Mailingliste
    >> ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    >> http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >>
    > Hallo
    > es werden immer alle LED's angesteuert egal was ich mache!

    > Daniel Morell

    Das "riecht" danach, als ob da gar nichts angesteuert wird. Wenn Sie
    kein Oszilloskop zur Hand haben, schlage ich folgende Vorgehensweise
    vor:

    1) pruefen, ob Sie die Konfiguration-Bits korrekt gesetzt haben (vor
    allem die Clock-Options). Das wird gerne "vergessen", dann tut der
    Prozessor nichts. Im PonyProg aufrufen "Command - Security and
    Configuration Bits", in der Maske dann einen "Read" ausfuehren und die
    ausgelesenen Bits mit der in der ct abgedruckten Vorlage vergleichen,
    Etwaige Unterschiede egalisieren und dann ein "Write". Das kann das
    Problem schon loesen.

    2) Falls nicht waere es evtl. guenstig, wenn Sie sich ein winziges
    Testprogramm basteln, das im Abstand von etwa einer Sekunde einen
    PortPin (der nicht als Eingang verwendet wird) abwechselnd auf High
    und Low schaltet. Das koennen Sie dann auch mit einem Multimeter
    nachschauen.

    Viel Erfolg

    Thorsten Thiele

- Antworten:
  - [ct-bot] Wiederstände
    - From: Daniel Morell

- Referenzen:
  - Re: [ct-bot] (kein Betreff)
    - From: Thorsten Thiele
  - Re: [ct-bot] (kein Betreff)
    - From: Daniel Morell

- Voriger (Datum): [ct-bot] Fuktionskontrolle, Daniel Morell
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Fuktionskontrolle, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] (kein Betreff), Daniel Morell
- Nächster (Thread): [ct-bot] Wiederstände, Daniel Morell
- Indizes:
  - Datum
  - Thread