heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle Absender: Benjamin Benz Datum: Fr, 09.03.2007 11:44:34 In-reply-to: <45F135B9.5030203@xxxxxx> References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EF385C.3080609@xxxxxx> <A2ED0A68-A8F1-438A-B1E3-18033ED489E3@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F135B9.5030203@xxxxxx>
    Hallo,

    >> Kann ich die EEPROM-Variablen im Code mit Initialisierungen versehen
    >> und diese ins EEPROM übertragen (per Programmer)?
    > ich verstehe die frage nicht ganz. die initialisierung ist auch beim
    > mein patch wie gehabt. wenn im kode eine eeprom-variable erstellt wird,
    > werden deren werte im eeprom abgelegt.  ich ziehe mir das eeprom erst
    > nach dem erstellen der stütztabellen im bin-format ab, dann kann ich sie
    > mit hex-editor bearbeiten oder sie im sim nutzen.

    zur Klärung:

    wenn man wie folgt eine EEPROM-Adresse (Variable) deklariert:

    uint8 __attribute__ ((section (".eeprom"))) err15=1;

    dann erzeugt der avr-gcc nicht nur eine .hex-Datei, sondern auch eine
    .eep-Datei, die die im Code angegebenen Init-Werte enthält. Flasht man
    diese mit in den MCU, dann ist die EEProm-Variable schon
    "initialisiert". Ich denke Timo wollte wissen, ob das bei der
    vorgeschlagenen Emulation genauso klappt.

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
    Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA 26709

    Persönlich haftende Gesellschafterin:
    Heise Zeitschriften Verlag Geschäftsführung GmbH
    Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
    Geschäftsführer: Ansgar Heise, Steven P. Steinkraus, Dr. Alfons Schräder
Antworten: Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Timo Sandmann Referenzen: [ct-bot] Kaibrierung From: Carsten Giesen [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Timo Sandmann Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum