## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089

Absender: Benjamin Benz
Datum: Sa, 15.04.2006 13:22:55
In-reply-to: <4440D26E.5070308@xxxxxx>
References: <443FBF61.3040109@xxxxxx> <443FD30D.7010403@xxxxxxxx> <4440D26E.5070308@xxxxxx>

    Hallo,

    meist weisen Codes, solche Codes

`RC5_CODE_0 (0x1000 & RC5_MASK)` `` `darauf hin, dass die Adress-Bits ausmaskiert waren.` `In obigem Code sind nämlich alle Adressbits = 0.` `Das ist zwar theoretisch möglich, aber nur bei genau einem einzigen Fernbedienungstyp und daher sehr unwahrscheinlich.`

    Etwas mehr Info zum Aufbau der RC5-Codes steht hier:
    http://www.heise.de/ct/05/23/222/

    MfG Benjamin Benz

    Ulrich Scheffler wrote:

>     hej benjamin benz,
>     ich verstehe nicht was du mir sagen willst. die faq habe ich beachtet
>     und dementsprechend  #define RC5_MASK (RC5_COMMAND|RC5_ADDRESS)
>     angewendet bevor ich die codes ermittelt habe.
>     und bei mir funktioniert es so natürlich

>     woran würde man das denn an dem patch erkennen? ich bin interessiert!
>     vielleicht mache ich ja was falsch nur die faq hat mich dann nicht auf
>     den richtigen weg gebracht.

>     by the way: im bisherigen code für die vivanco ur89 fernbedienung im vcr
>     mode ist der programm code in der zeile
>     #define	RC5_CODE_UP (0x1140 & RC5_MASK)	/*!< Taste Hoch            */
>     falsch
>     richtig wäre hier der code 0x1160

>     uli

>     Benjamin Benz schrieb:

> ``

> >     Hallo,

> >     kann es sein, dass Sie das hier nicht gelesen haben?
> >     http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/faq/pb.shtml#pb03

> >     Zumindest sieht der Patch stark danach aus.

> >     MfG Benjamin Benz

> >     P.S. Patches, die fertig zum Aufnehmen ins CVS sind bitte nicht nur an
> >     diese Liste mailen, sondern auch an ct-bot@xxxxxxxx oder ct-sim@xxxxxxxx

> >     Dort bleiben dann auch alle attachments vollständig. Diese Liste nimmt
> >     ja nur .txt

> >     Ulrich Scheffler wrote:

> > ``

> > >     Hej Entwickler,
> > >     Beigefügt ein Patch für die Fernbedienung Vivanco UR89 mit allen Tasten.
> > >     Für die Benutzung ist die Fernbedienung im TV Mode auf den Code 089 zu
> > >     programmieren.

> > >     Uli

> > > `` `------------------------------------------------------------------------`

> > >     Index: rc5-codes.h
> > >     ===================================================================
> > >     RCS file: /ctbot/ct-Bot/include/rc5-codes.h,v
> > >     retrieving revision 1.13
> > >     diff -u -r1.13 rc5-codes.h
> > >     --- rc5-codes.h    4 Apr 2006 15:18:36 -0000    1.13
> > >     +++ rc5-codes.h    14 Apr 2006 16:40:09 -0000
> > >     @@ -70,7 +70,7 @@
> > >      //#define RC_HAVE_HAUPPAUGE_MediaMPV
> > >      //#define RC_HAVE_CONRAD_PROMO8
> > >      //#define RC_HAVE_VIVANCO_UR89
> > >     -
> > >     +//#define RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089
> > >      #endif

> > > `` `/*!`

> > >     @@ -242,6 +242,65 @@
> > >          #define RC5_CODE_YELLOW    (0x1175 & RC5_MASK)        /*!< gelbe
> > >     Taste           */
> > >          #define RC5_CODE_BLUE    (0x1174 & RC5_MASK)        /*!< blaue
> > >     Taste           */
> > >      #endif /* RC_HAVE_VIVANCO_UR89 */
> > >     +
> > >     +/*!
> > >     + * Fernbedienung VIVANCO UR89, TV Modus (Alle Tasten funktionieren)
> > >     + * vor Verwendung für TV den Code 089 auf der Fernbedienung
> > >     programmieren
> > >     + * @author Ulrich Scheffler
> > >     + */
> > >     +#ifdef RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089
> > >     +    #define RC_HAVE_CODES                            /*!< Definiert
> > >     Codes */
> > >     +    #undef JOG_DIAL                                    /*!< Hat
> > >     keinen Jog Dial */
> > >     +
> > >     +    #define RC5_NOT_AVAIL    (0xFFFF)                /*!< Code fuer
> > >     Taste nicht vorhanden */
> > >     +
> > >     +    #define    RC5_CODE_PWR    (0x100C & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     An, Aus (rot)*/
> > >     +    #define RC5_CODE_MUTE    (0x100D & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Mute (gruen)*/
> > >     +    #define    RC5_CODE_UP        (0x1020 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste CH + */
> > >     +    #define    RC5_CODE_DOWN    (0x1021 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     CH - */
> > >     +    #define    RC5_CODE_LEFT    (0x1011 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     VOL - */
> > >     +    #define    RC5_CODE_RIGHT    (0x1012 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste VOL + */
> > >     +
> > >     +    #define    RC5_CODE_EXT_1    (0x0017 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste Quadrat mit Punkt*/
> > >     +    #define    RC5_CODE_VIEW    (0x1038 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     TV/VCR & Taste A.B */ /* _EXT_2 */
> > >     +
> > >     +    #define    RC5_CODE_0        (0x1000 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 0    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_1        (0x1001 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 1    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_2        (0x1002 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 2    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_3        (0x1003 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 3    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_4        (0x1004 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 4    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_5        (0x1005 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 5    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_6        (0x1006 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 6    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_7        (0x1007 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 7    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_8        (0x1008 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 8    */
> > >     +    #define    RC5_CODE_9        (0x1009 & RC5_MASK)        /*!<
> > >     Taste 9    */
> > >     +
> > >     +    #define RC5_CODE_SELECT    (0x1022 & RC5_MASK)      /*!< Taste
> > >     Return & Taste EXIT */ /* _EXT_3 */
> > >     +    // #define RC5_CODE_EXT_4    (0x1038 & RC5_MASK)      /*!< Taste
> > >     A.B & Taste TV/VCR */

> > > `+` `+ #define RC5_CODE_WAIT (0x002F & RC5_MASK) /*!< Taste`

> > >     Pause */
> > >     +    #define RC5_CODE_GREEN    (0x002C & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Gruen & Stop */
> > >     +    #define RC5_CODE_RECORD    (0x102E & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Aufnahme */
> > >     +    #define RC5_CODE_EXT_5    (0x103F & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Quadrat */
> > >     +
> > >     +    #define RC5_CODE_RED    (0x002B & RC5_MASK)        /*!< Taste Rot
> > >     & << */
> > >     +    #define RC5_CODE_YELLOW    (0x002D & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Gelb & > */
> > >     +    #define RC5_CODE_BLUE    (0x002E & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Blau & >> */
> > >     +    #define RC5_CODE_EXT_6    (0x103C & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Quadrat mit 3 gleichlangen Linien */
> > >     +
> > >     +    #define    RC5_CODE_UWD    (0x0010 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     hoch (gruen) */
> > >     +    #define    RC5_CODE_BWD    (0x0015 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     links (gruen) */
> > >     +    #define    RC5_CODE_FWD    (0x0016 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     rechts (gruen) */
> > >     +    #define    RC5_CODE_DWD    (0x0011 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     runter (gruen) */
> > >     +
> > >     +    #define RC5_CODE_EXT_7    (0x1029 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Quadrat mit innerem Rechteck und Pfeilen */
> > >     +    #define RC5_CODE_EXT_8    (0x102E & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     Quadrat mit 3 ungleichlangen Linien */
> > >     +
> > >     +    #define RC5_CODE_OK        (0x1023 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     OK */
> > >     +    #define RC5_CODE_MENU    (0x0012 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     MENU */
> > >     +    // #define RC5_CODE_BACK    (0x1022 & RC5_MASK)        /*!< Taste
> > >     EXIT & Taste Return */
> > >     +
> > >     +#endif /* RC_HAVE_VIVANCO_UR89_TV_CODE_089 */

> > > `` `` `/*!` `` `------------------------------------------------------------------------`

> > >     _______________________________________________
> > >     ct-bot-entwickler Mailingliste
> > >     ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
> > >     http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

> > > ``

> >     _______________________________________________
> >     ct-bot-entwickler Mailingliste
> >     ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
> >     http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

> > ``

>     _______________________________________________
>     ct-bot-entwickler Mailingliste
>     ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>     http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

> ``

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Ulrich Scheffler

- Referenzen:
  - [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Ulrich Scheffler
  - Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Benjamin Benz
  - Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089
    - From: Ulrich Scheffler

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Ulrich Scheffler
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Ulrich Scheffler
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Ulrich Scheffler
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] patch RC5 Codes Vivanco UR89 alle Tasten TV Code 089, Ulrich Scheffler
- Indizes:
  - Datum
  - Thread