- heise online
- c't Magazin
- iX Magazin
- Technology Review
- Telepolis

- heise mobil
- heise Security
- heise Netze
- Open Source

- heise Resale
- heise Foto
- heise Autos
- c't-TV

- Software/Download
- Stellenangebote
- Preisvergleich
- IT-Markt

- heisetreff
- heise Veranstaltungen
- heise Whitepapers
- Abo&Heft
- Archiv

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau Absender: Timo Sandmann Datum: Sa, 13.09.2008 14:16:59 In-reply-to: <000001c9158c$4d0a5fa0$0200a8c0@mexpnew> References: <000001c9158c$4d0a5fa0$0200a8c0@mexpnew>
    Hi,

    Am 13.09.2008 um 12:34 schrieb Frank Menzel:
>     Haloo,
>     habe gerade den SPI-Hardwareumbau vorgenommen wie beschriebn in mmc.c.
>     Die Karte wird nun in 5Sek. gelöscht, ohne war es 1 Minute.
`mit derselben Karte? Das kann eigentlich nicht korrekt sein. Wenn` `Hardware-SPI verwendet wird, verdoppelt sich die` `Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Karte und MCU ungefähr, die` `Speicherkarte an sich wird dadurch aber natürlich nicht schneller.` `Am besten führt man zunächst den MMC-Test aus (MAP_AVAILABLE aus,` `MMC_WRITE_TEST_AVAILABLE in mmc.h an und auf das MMC-Display schalten,` `dann werden entweder Fehler ausgegeben, oder wenn alles OK ist, die` `benötigten Zeiten).`
>     Doch leider fährt mein Bot nun nicht mehr geradeaus, er geht sofort in
>     einen Rechtskreis über. Also irgendwas scheine ich übersehen zu haben,
>     vielleicht kann mir jemand helfen oder weiß auf Anhieb was los ist.
>     Was ich gemacht habe ist folgendes: Display Anschluss 7 ist weiterhin
>     verbunden mit Pin15 vom IC4, aber beide nicht mehr mit PC5.
    Das ist richtig.
>     PB4 liegt weiterhin an der Steckerleiste J5 Pin5 an aber nicht mehr an
>     RADL.
    Richtig wäre J6 Pin 5, nicht J5. Falscher Pin oder nur Tippfehler?
>     RADL ist nun mit PC5 verbunden.
    Das ist auch richtig.
    Gruß,
    Timo
Referenzen: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau From: Frank Menzel Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Parcour als Map speichern, Timo Sandmann Nächster (Datum): Re: AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Timo Sandmann Voriger (Thread): Re: [ct-bot] CMUcam3 Implementierung, Timo Sandmann Nächster (Thread): [ct-bot] Map delete..., Menzel, Frank IT-OO4 Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2008 Heise Zeitschriften Verlag Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW Datenschutzhinweis Impressum International: heise online UK, heise Security UK, heise open source UK, heise networks UK, heise online Polska, heise Security Polska, heise Open Source Polska, heise Networks Polska