heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle Absender: Benjamin Benz Datum: Mi, 07.03.2007 13:11:14 In-reply-to: <45EE9AC7.4090103@xxxxxx> References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EE8554.4020601@xxxxxxxx> <45EE935C.5090706@xxxxxx> <45EE993F.6010402@xxxxxxxx> <45EE9AC7.4090103@xxxxxx>
    Hallo,

    >> Wenn man im Sim nicht Kalibrierenst kann, dann bringt auch die obige
    >> Argumentation, man könne dann ja auch
    >> die EEPROM-Routinen dort nutzen nichts, denn wie soll man sie dann (ohne
    >> Workarounds wie feste Werte im Code oder manuelles Unterschieben von
    >> Config-Files) erstellen.
    >>
    > versteh ich nicht, sorry. was wollen sie damit sagen???

    Nun, wenn der simulierte Bot nicht kalibrieren kann. Woher kommen dann
    die Kalibrierungswerte anhand derer er die Distanz berechnet?

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
    Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA 26709

    Persönlich haftende Gesellschafterin:
    Heise Zeitschriften Verlag Geschäftsführung GmbH
    Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
    Geschäftsführer: Ansgar Heise, Steven P. Steinkraus, Dr. Alfons Schräder
Antworten: Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Referenzen: [ct-bot] Kaibrierung From: Carsten Giesen [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Benjamin Benz Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Benjamin Benz Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle From: Achim Pankalla Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Benjamin Benz Nächster (Datum): [ct-bot] EEPROM @ PC, Timo Sandmann Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum