- heise online
- c't Magazin
- iX Magazin
- Technology Review
- Telepolis

- heise mobil
- heise Security
- heise Netze
- Open Source

- heise Resale
- heise Foto
- heise Autos
- c't-TV

- Software/Download
- Stellenangebote
- Preisvergleich
- IT-Markt

- heisetreff
- heise Veranstaltungen
- heise Whitepapers
- Abo&Heft
- Archiv

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau Absender: Frank Menzel Datum: Mo, 15.09.2008 21:51:38 In-reply-to: <3EB3C6EA-6F48-4108-AB06-8621E12EA5D7@xxxxxxxxxxxxxxx>
    Hallo Timo,
    Start ist bei 282 und Ende bei 2280.
    Den Patch habe ich eingespielt (Zeilen  manuell eingefügt da direkt in
    der Mail drin) und muss sagen: Es klappt prima !
    MMC-Test prima, der ja vorher aber auch schon lief mit denselben
    Kartendaten. Aber das Map_Delete läuft jetzt wunderbar durch und die
    Karte ist in 40 Sekunden gelöscht. Jedenfalls bricht er nicht kurz nach
    dem Start ab. Ist die Löschzeit annähernd richtig ? Scheint mir doch
    recht lange zu sein.
    Ansonsten besten Dank !

    Gruß, Frank

    -----Ursprüngliche Nachricht-----
    Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von Timo
    Sandmann
    Gesendet: Montag, 15. September 2008 20:22
    An: Entwicklung rund um den c't-bot
    Betreff: Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau

    Hallo Frank,

    Am 15.09.2008 um 16:43 schrieb Frank Menzel:
    > Hallo Timo,
    > er gibt jetzt aus: Fehler 3 an der Stelle 37f. bei Map_delete selbst
    > zeigt er diesen eine Adresse weiter an bei 380.

    was ist denn die Anfangsadresse der Map-Datei? Nur interessehalber.

    > Tja, also Fehler 3, was wohl das Ergebnis von mmc_write_sector ist.
    > Aber
    > woran liegt's ?

    Probiere bitte mal den angehängten Patch aus. Am besten zuerst den MMC-
    Test und dann das Löschen der Map. Ich habe das jetzt nicht großartig
    getestet, daher erstmal nur als Patch.

    Grüße,
    Timo

    ### Eclipse Workspace Patch 1.0
    #P ct-Bot-svn
    Index: mcu/mmc.c
    ===================================================================
    --- mcu/mmc.c	(revision 1483)
    +++ mcu/mmc.c	(working copy)
    @@ -403,30 +403,36 @@
      #ifdef MMC_AGGRESSIVE_OPTIMIZATION
      #if 1
      	uint16_t timeout;
    +	uint8_t timeout_high;
      	SPDR = 0xff;
      	asm volatile(
      		"ldi %A0,lo8(-1)	; timeout	\n\t"
    -		"ldi %B0,hi8(-1)	; timeout	\n\t"
    +		"ldi %B0,hi8(-1)	; =			\n\t"
    +		"mov %1,%A0			; 0xffffff	\n\t"
      		"1:
    \n\t"
    -		"sbiw %0,1			; timeout--	\n\t"
    +//		"sbiw %0,1			; timeout--	\n\t"
    +		"subi %A0,1			; timeout--	\n\t"
    +		"sbci %B0,0
    \n\t"
    +		"sbc %1,__zero_reg__			\n\t"
      		"breq 2f
    \n\t"
    -		"adiw %0,1			; 2 nop		\n\t"
    -		"sbiw %0,1			; 2 nop		\n\t"
    -		"adiw %0,1			; 2 nop		\n\t"
    -		"sbiw %0,1			; 2 nop		\n\t"
    -		"nop				; 1 nop		\n\t"
    +		"adiw r28,1			; 2 nop		\n\t"
    +		"sbiw r28,1			; 2 nop		\n\t"
    +		"adiw r28,1			; 2 nop		\n\t"
    +		"sbiw r28,1			; 2 nop		\n\t"
    +//		"nop				; 1 nop		\n\t"
      		"ldi r25,lo8(-1)	; 1 nop		\n\t"
    -		"in r24,%1			;
    \n\t"
    -		"out %1,r25			;
    \n\t"
    +		"in r24,%2			;
    \n\t"
    +		"out %2,r25			;
    \n\t"
      		"cpi r24,lo8(-1)	; == 0xff?	\n\t"
      		"brne 1b
    \n\t"
      		"2:
    "
    -		: "=&y"	(timeout)
    +		: "=&d"	(timeout), "=&r" (timeout_high)
      		: "M" (_SFR_IO_ADDR(SPDR))
      		: "r24", "r25"
      	);
      #else
      	uint16_t timeout = 0xffff;
    +	uint8_t timeout_high = 0;
      	/* warten, bis Karte mit "0xff" antwortet */
      	uint8_t response = 0;
      	SPDR = 0xff;
    @@ -449,7 +455,7 @@
      #endif	// LED_AVAILABLE
      	os_exitCS();

    -	if (timeout == 0) {
    +	if (timeout == 0 && timeout_high == 0) {
      		mmc_init_state = 1;
      		return 3;
      	}

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
Antworten: Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau From: Timo Sandmann Referenzen: Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau From: Timo Sandmann Voriger (Datum): Re: [ct-bot] CMUcam3 Implementierung, Timo Sandmann Nächster (Datum): Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Timo Sandmann Voriger (Thread): Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Timo Sandmann Nächster (Thread): Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Timo Sandmann Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2008 Heise Zeitschriften Verlag Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW Datenschutzhinweis Impressum International: heise online UK, heise Security UK, heise open source UK, heise networks UK, heise online Polska, heise Security Polska, heise Open Source Polska, heise Networks Polska