## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Carsten Giesen
Datum: Fr, 19.05.2006 15:34:18

    Hallo Timo,

    Aber das macht der Atmel doch alleine?!?!?
    Er empfängt nur vollständige Bytes, und wenn das sauber im Register liegt
    wird es frei gegeben.
    Wenn es nur eine Störung war dann passiert eigentlich nichts.
    Oder sollte ich mich da täuschen, das der Atmel diese Intelligenz nicht
    selbst aufbringt?

    Gruß

    Carsten

    > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im
    > Auftrag von Timo Sandmann
    > Gesendet: Freitag, 19. Mai 2006 12:20
    > An: 'Entwicklung rund um den c't-bot'
    > Betreff: RE: [ct-bot] BOT friert ein...
    >
    > Carsten Giesen schrieb:
    > > ???
    > > Einem A9
    >
    > Ja eben. Was ich meine ist, wir brauchen ein Verfahren, um
    > mindestens ein Byte problemlos empfangen und verarbeiten zu
    > können. Dann können wir damit aber auch gleich alle
    > verarbeiten. Das "Aufwachen" bringt uns doch nichts, der Bot
    > hat ja keinen Standbymodus oder so etwas, sondern es ging
    > hier eigentlich um die korrekte Verarbeitung von einkommenden
    > Signalen.
    >
    > Gruß Timo
    >
    >
    >
    > > > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > > > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > > > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im
    > Auftrag von
    > > > Timo Sandmann
    > > > Gesendet: Freitag, 19. Mai 2006 09:36
    > > > An: 'Entwicklung rund um den c't-bot'
    > > > Betreff: RE: [ct-bot] BOT friert ein...
    > > >
    > > >
    > > > > Hallo,
    > > > >
    > > > > Ich habe das als Ergänzung verstanden!
    > > > > Im übrigen hat ein Uart seine eigenen internen Routinen um
    > > > ein Byte zu
    > > > > empfangen.
    > > >
    > > > Und aus wie vielen Bytes bitte besteht "0xA9"...?
    > > >
    > > > > Der Timeaus war ist gedacht daruf zu warten bis ein Befehl
    > > > vollständig
    > > > > ist (mehrere Bytes) Und genau das würde ich erst
    > starten wenn das
    > > > > erste Byte das Aufwach Byte ist!
    > > > >
    > > > > Gruß
    > > > >
    > > > > Carsten
    >
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >
    >
    >

- Antworten:
  - Re: AW: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz
- Voriger (Thread): RE: [ct-bot] BOT friert ein..., Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz
- Indizes:
  - Datum
  - Thread