heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### RE: [ct-bot] BOT friert ein... Absender: Timo Sandmann Datum: Fr, 19.05.2006 12:19:40 In-reply-to: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083F37@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
    Carsten Giesen schrieb:
    > ???
    > Einem A9

    Ja eben. Was ich meine ist, wir brauchen ein Verfahren, um mindestens ein
    Byte problemlos empfangen und verarbeiten zu können. Dann können wir damit
    aber auch gleich alle verarbeiten. Das "Aufwachen" bringt uns doch nichts,
    der Bot hat ja keinen Standbymodus oder so etwas, sondern es ging hier
    eigentlich um die korrekte Verarbeitung von einkommenden Signalen.

    Gruß Timo

    > > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von
    > > Timo Sandmann
    > > Gesendet: Freitag, 19. Mai 2006 09:36
    > > An: 'Entwicklung rund um den c't-bot'
    > > Betreff: RE: [ct-bot] BOT friert ein...
    > >
    > >
    > > > Hallo,
    > > >
    > > > Ich habe das als Ergänzung verstanden!
    > > > Im übrigen hat ein Uart seine eigenen internen Routinen um
    > > ein Byte zu
    > > > empfangen.
    > >
    > > Und aus wie vielen Bytes bitte besteht "0xA9"...?
    > >
    > > > Der Timeaus war ist gedacht daruf zu warten bis ein Befehl
    > > vollständig
    > > > ist (mehrere Bytes) Und genau das würde ich erst starten wenn das
    > > > erste Byte das Aufwach Byte ist!
    > > >
    > > > Gruß
    > > >
    > > > Carsten
Referenzen: AW: [ct-bot] BOT friert ein... From: Carsten Giesen Voriger (Datum): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen Nächster (Datum): Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz Voriger (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen Nächster (Thread): AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Carsten Giesen Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum