## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle

Absender: Benjamin Benz
Datum: Fr, 09.03.2007 11:44:34
In-reply-to: <45F135B9.5030203@xxxxxx>
References: <BCF016D5ED5AC34FBB655D109519ABCF083EBE@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <45ED3B46.4030400@xxxxxx> <45EF385C.3080609@xxxxxx> <A2ED0A68-A8F1-438A-B1E3-18033ED489E3@xxxxxxxxxxxxxxx> <45F135B9.5030203@xxxxxx>

    Hallo,

    >> Kann ich die EEPROM-Variablen im Code mit Initialisierungen versehen
    >> und diese ins EEPROM übertragen (per Programmer)?
    > ich verstehe die frage nicht ganz. die initialisierung ist auch beim
    > mein patch wie gehabt. wenn im kode eine eeprom-variable erstellt wird,
    > werden deren werte im eeprom abgelegt.  ich ziehe mir das eeprom erst
    > nach dem erstellen der stütztabellen im bin-format ab, dann kann ich sie
    > mit hex-editor bearbeiten oder sie im sim nutzen.

    zur Klärung:

    wenn man wie folgt eine EEPROM-Adresse (Variable) deklariert:

    uint8 __attribute__ ((section (".eeprom"))) err15=1;

    dann erzeugt der avr-gcc nicht nur eine .hex-Datei, sondern auch eine
    .eep-Datei, die die im Code angegebenen Init-Werte enthält. Flasht man
    diese mit in den MCU, dann ist die EEProm-Variable schon
    "initialisiert". Ich denke Timo wollte wissen, ob das bei der
    vorgeschlagenen Emulation genauso klappt.

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
    Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA 26709

    Persönlich haftende Gesellschafterin:
    Heise Zeitschriften Verlag Geschäftsführung GmbH
    Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
    Geschäftsführer: Ansgar Heise, Steven P. Steinkraus, Dr. Alfons Schräder

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] Kaibrierung
    - From: Carsten Giesen
  - [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle
    - From: Achim Pankalla

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Re: Kalibrierung der Distanzsensren mittels EEPROM-Tabelle, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread