## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### RE: [ct-bot] Maussensor

Absender: Timo Sandmann
Datum: Mo, 07.08.2006 18:10:03
In-reply-to: <20060807123207.42080@xxxxxxx>

    > Hallo,
    >
    > kann man den Maussensor (ADNS2610) testen das er heile ist?
    >
    > Daniel

    Hi Daniel,

    wenn du die aktuelle Firmware flasht, zeigt das Display die x- und y-Werte
    vom Maussensor an. Wenn sich diese entsprechend der Bewegung vom Bot ändern,
    funktioniert der Maussensor. Richtig genau wird das allerdings erst, wenn
    man den ganzen Maussensor tieferlegt und ansprechend richtig kalibriert,
    siehe c't-Artikel dazu.
    Was du mit der anderen eMail meintest, habe ich leider nicht verstanden.

    Mit freundlichen Grüßen
    Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] Maussensor
    - From: Daniel Morell

- Voriger (Datum): [ct-bot] Maussensor, Daniel Morell
- Nächster (Datum): [ct-bot] BUG Nach einem Rennen, Markus Stöber
- Voriger (Thread): [ct-bot] Maussensor, Daniel Morell
- Nächster (Thread): [ct-bot] BOT_SPEED_STOP lässt rechtes Rad ausrollen, Lukas Jelonek
- Indizes:
  - Datum
  - Thread