## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: [ct-bot] Abstandsberechnung in sensor_abstand

Absender: Benjamin Benz
Datum: Mo, 28.08.2006 16:13:06
In-reply-to: <000801c6c872$966a8cb0$fe78a8c0@mexpnew>
References: <000801c6c872$966a8cb0$fe78a8c0@mexpnew>

    Frank Menzel wrote:
    > Hallo,
    > dies ist keine Antwort auf die Frage. Aber das Wegstecken der Division
    > durch 0 ist mir auch schon aufgefallen. Ein paar Zeilen tiefer in der
    > sensor.c heißt es:
    > /* Schnittpunkt berechnen */
    > 				xd=(a2-a1)/(s1-s2);
    > 				yd=(s1*a2-s2*a1)/(s1-s2);
    >
    > Und s1-s2 ist durchaus 0, bereits zum Startzeitpunkt. Die Antwort würde
    > mich auch interessieren.

    Die ist ganz einfach. Wenn Sie den Code ein paar Zeilen darüber mitlesen:

    /* Geradeausfahrt? (s1==s2) */
    if (s1==s2) { /* Bei Geradeausfahrt ist v_left==v_right==v_center */
      v_mou_left=v_mou_right=v_mou_center;
    } else {
      /* y-Achsenabschnitte berechnen */
      a1=old_y-s1*old_x;
      a2=y_mou-s2*x_mou;
      /* Schnittpunkt berechnen */
      xd=(a2-a1)/(s1-s2);
      yd=(s1*a2-s2*a1)/(s1-s2);

      ...
    }
    So wird der Sonderfall s1==s2 vorher abgefangen.

    MfG Benjamin Benz

    --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

- Antworten:
  - RE: AW: [ct-bot] Abstandsberechnung in sensor_abstand
    - From: Menzel, Frank IT-OO4

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] Abstandsberechnung in sensor_abstand
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Abstandsberechnung in sensor_abstand, Benjamin Benz
- Nächster (Datum): RE: AW: [ct-bot] Abstandsberechnung in sensor_abstand, Menzel, Frank IT-OO4
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] Abstandsberechnung in sensor_abstand, Frank Menzel
- Nächster (Thread): RE: AW: [ct-bot] Abstandsberechnung in sensor_abstand, Menzel, Frank IT-OO4
- Indizes:
  - Datum
  - Thread