## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Map-Löschproblem...

Absender: Timo Sandmann
Datum: Do, 04.09.2008 23:32:39
In-reply-to: <000001c90ec2$6613aea0$0200a8c0@mexpnew>
References: <000001c90ec2$6613aea0$0200a8c0@mexpnew>

    Hallo Frank,

    Am 04.09.2008 um 21:13 schrieb Frank Menzel:

>     Hallo Timo,
>     habe jetzt noch mal versucht, meinem unten angesprochenem

> `Map-Löschproblem auf die Schliche zu kommen und weiss mir nun keinen` `Rat`

>     mehr.
>     Habe das Minifatdisplay eingeschaltet und da wird ausgegeben: Kein
>     FAT16. OK, Karte mit Fat16 formatiert und die in contrib mitgelieferte
>     Map aufgespielt. Doch da geschehen ganz merkwürdige Dinge. Es leuchtet
>     nur noch die rote LED und nix weiter passiert.

`ja wie lange denn? Dass die rote LED leuchtet, sollte eigentlich für` `einige Zeit so sein, um die Map-Datei zu leeren. Länger als 30` `Sekunden darf das aber nicht dauern. Lässt sich mit dem #define` `CLEAR_MAP_ON_INIT in map.h ein- und ausschalten. Das Löschen der Map` `über das Map-Display sollte dann aber trotzdem funktionieren (und` `zwischen 8 und 30 Sekunden dauern, wobei die rote LED solange leuchten` `müsste).`

>     Wird Karte rausgezogen
>     funktioniert der Bot wieder. Gut, neue Karte auf Fat16 formatiert und

> `derselbe Effekt. Wieder auf 32 formatiert und da geht der bot wieder` `wie`

>     vorher, Mapzugriffe funktionieren auch alle ohne Fehler nur dass das
>     Löschen eben sofort wie unten beschrieben beendet wird.

`FAT32 wird derzeit nicht unterstützt, keine Ahnung was dann passiert.` `Eigentlich dürfte die Map dann nicht korrekt auf die Karte geschrieben` `werden.`

> `Wenn die Karte mit Fat16 drinsteckt und die rote LED leuchtet, kann` `ich` `den Programmierstecker reinstecken und damit funktioniert der bot.` `Kann`

>     da nur nicht das Löschen ausprobieren, weil der Mapscreen scheinbar
>     durch den Minifatscreen verdrängt und damit nicht mehr vorhanden ist
>     beim durchtoggeln. Stecker raus und rote LED-nix geht mehr. Sehr
>     eigenartig. Kann da noch irgendwas vom Timing nicht stimmen, ich
>     verwende den Mega644...

`Ähm versteh ich so nicht. Wie groß ist die Karte denn? Ist die FAT16-` `Partition die Erste (Einzige) auf der Karte?`

`Um das Problem nachvollziehen zu können, könntest du mir vielleicht` `ein 1:1 Abbild der SD-Karte machen und schicken?`

    Die nötigen Schritte wären:
    1.) dd für Windows herunterladen von
    http://www.chrysocome.net/downloads/dd-0.5.zip

`2.) Folgendes ausführen (in dem Verzeichnis, wohin du dd.zip entpackt` `hast):`

    dd if=\\.\e: of=sd.img bs=4096

`falls das Laufwerk der Karte E: ist, sonst entsprechend anpassen. Das` `kann etwas dauern je nach Größe der Karte.` `3.) Ein Zip von sd.img erstellen und mir per eMail schicken (das Zip` `sollte dann recht klein werden).`

    Grüße,
    Timo

- Antworten:
  - AW: [ct-bot] Map-Löschproblem...
    - From: Frank Menzel

- Referenzen:
  - [ct-bot] Map-Löschproblem...
    - From: Frank Menzel

- Voriger (Datum): [ct-bot] Map-Löschproblem..., Frank Menzel
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Map-Löschproblem..., Timo Sandmann
- Voriger (Thread): [ct-bot] Map-Löschproblem..., Frank Menzel
- Nächster (Thread): AW: [ct-bot] Map-Löschproblem..., Frank Menzel
- Indizes:
  - Datum
  - Thread