heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000 Absender: Daniel Morell Datum: Mi, 26.04.2006 15:17:32 References: <1109967232.20060426142551@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
    Ich habe die Polung an den Stekern überprüft und und am ISP-Adapter
    Nachgemessen das past auch. Zwischen Pin 2 und Pin 10 4,80V.
    Bei der Konfiguration zeigt er mir Test O.K. an.
    der Fehler ist immer noch da!

    Daniel Morell

    --
    Echte DSL-Flatrate dauerhaft für 0,- Euro*!
    "Feel free" mit GMX DSL! http://www.gmx.net/de/go/dsl
Antworten: Re: [ct-bot] Ponyprog2000 From: Achim Pankalla Referenzen: Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000 From: Thorsten Thiele Voriger (Datum): Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000, Thorsten Thiele Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Achim Pankalla Voriger (Thread): Re[2]: [ct-bot] Ponyprog2000, Thorsten Thiele Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Ponyprog2000, Achim Pankalla Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum