## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] BOT friert ein...

Absender: Carsten Giesen
Datum: Fr, 19.05.2006 09:49:12

    ???
    Einem A9

    > -----Ursprüngliche Nachricht-----
    > Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im
    > Auftrag von Timo Sandmann
    > Gesendet: Freitag, 19. Mai 2006 09:36
    > An: 'Entwicklung rund um den c't-bot'
    > Betreff: RE: [ct-bot] BOT friert ein...
    >
    >
    > > Hallo,
    > >
    > > Ich habe das als Ergänzung verstanden!
    > > Im übrigen hat ein Uart seine eigenen internen Routinen um
    > ein Byte zu
    > > empfangen.
    >
    > Und aus wie vielen Bytes bitte besteht "0xA9"...?
    >
    > > Der Timeaus war ist gedacht daruf zu warten bis ein Befehl
    > vollständig
    > > ist (mehrere Bytes) Und genau das würde ich erst starten wenn das
    > > erste Byte das Aufwach Byte ist!
    > >
    > > Gruß
    > >
    > > Carsten
    >
    >
    > _______________________________________________
    > ct-bot-entwickler Mailingliste
    > ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    > http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler
    >
    >
    >

- Antworten:
  - RE: [ct-bot] BOT friert ein...
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): RE: [ct-bot] BOT friert ein..., Timo Sandmann
- Nächster (Datum): RE: [ct-bot] BOT friert ein..., Timo Sandmann
- Voriger (Thread): RE: [ct-bot] BOT friert ein..., Timo Sandmann
- Nächster (Thread): RE: [ct-bot] BOT friert ein..., Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread