## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Sensor_update fehlerhaft -> zu kleine Abstandswerte

Absender: Peter König
Datum: Mi, 12.07.2006 11:19:54
In-reply-to: <812F86EC9E1A96489D5E83C2AB7D688643B344@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
References: <812F86EC9E1A96489D5E83C2AB7D688643B344@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

    Menzel, Frank IT-OO4 schrieb:

>     die Routine ist fehlerhaft, es werden zu kleine Abstandswerte berechnet, wodurch der bot im sim rückwärts fährt beim Wandfolger.
>     Dazu auch : http://www.heise.de/ct/foren/go.shtml?read=1&msg_id=10776120&forum_id=89813

    Hier liegt in der Tat ein Fehler vor, der in Kürze behoben wird.

    Mit freundlichen Grüßen,

    Peter König

    c't - Magazin für Computertechnik         http://www.heise.de/ct/
    Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co.KG   phone: 0511-5352-300
    Helstorfer Str. 7                         fax:   0511-5352-417
    D-30625 Hannover, Germany                 eMail: pek@xxxxxxxxxxxx

- Referenzen:
  - [ct-bot] Sensor_update fehlerhaft -> zu kleine Abstandswerte
    - From: Menzel, Frank IT-OO4

- Voriger (Datum): [ct-bot] Sensor_update fehlerhaft -> zu kleine Abstandswerte, Menzel, Frank IT-OO4
- Nächster (Datum): [ct-bot] Sim-Update, Peter König
- Voriger (Thread): [ct-bot] Sensor_update fehlerhaft -> zu kleine Abstandswerte, Menzel, Frank IT-OO4
- Nächster (Thread): Re: AW: AW: AW: AW: [ct-bot] BOT friert ein..., Benjamin Benz
- Indizes:
  - Datum
  - Thread