## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] bot_turn nur mit Encoder

Absender: Menzel, Frank IT-OO4
Datum: Do, 28.06.2007 17:36:16
In-reply-to: <765B7B50-F650-4772-9E58-AF648296A99F@xxxxxxxxxxxxxxx>

    Hallo,
    wenn ich die Maus-Sensordaten via define ausschalte und den echten bot via bot_scan nur mittels Encoder eine 360 Grad Drehung vollführen lasse, so ist für ihn die Drehung immer nach einem 3/4 Kreis zu Ende. Woran kann dies liegen, Encoder zu ungenau oder Bug ? Bei der Maus kann man ja die Werte für einen Vollkreis in der local.h einstellen, nur mit Encoder geht dies ja aber nicht oder ?

    Gruß, Frank Menzel

    Confidentiality note:
    The information in this email and any attachment may contain confidential and proprietary information of Heidelberger Druckmaschinen AG and/or its affiliates and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, reliance or distribution by others or forwarding without express permission is strictly prohibited and may cause liability. In case you have received this message due to an error in transmission, we kindly ask you to notify the sender immediately and to delete this email and any attachment from your system.

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] bot_turn nur mit Encoder
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] bot_turn nur mit Encoder -- bot_turn()-Update
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - [ct-bot] bot_turn-Update
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): Re: AW: [ct-bot] Mute-Taste zur Kalibrierung, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] bot_turn nur mit Encoder, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): AW: AW: [ct-bot] devel-Version nicht mehr lauffähig ?, Frank Menzel
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] bot_turn nur mit Encoder, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread