heise online | · | c't | · | iX | · | Technology Review | · | Telepolis | · | mobil | · | Security | · | Netze | · | heise open | · | heise resale | · | Autos | · | c't-TV | · | Jobs | · | Kiosk

Aktuelles Heft #### Support Hotline & FAQ Tipps & Tricks Treiber & BIOS Firmenkontakte #### Download Software zu c't Software-Verzeichnis c't-Projekte Testbilder & Vorlagen #### Service Tipp-Datenbank c't-CD-Register Internettarife Telefontarife Virenschutz #### Magazin Heftarchiv c't specials English Pages Benchmarks Red. Stuff Leserforum c't-Bildmotive URLs aus c't Schlagseite #### Aktionen Browsercheck Krypto-Kampagne Schulen ans Netz Netz gegen Kinderporno TV/Radio-Termine #### Info Abo & Heft Veranstaltungen Mediadaten Kontakt Impressum Kleinanzeigen und Veranstaltungen
| c't Projekte - c't-Bot und c't-Sim - Mailinglisten ## c't-Bot und c't-Sim [Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)] [Nach Datum][Nach Thread] ### Re: [ct-bot] virtual memory management ? Absender: Timo Sandmann Datum: Mo, 28.05.2007 20:17:23 In-reply-to: <000001c7a14e$8aee69f0$fe78a8c0@mexpnew> References: <000001c7a14e$8aee69f0$fe78a8c0@mexpnew>
    Hallo,

    Am 28.05.2007 um 19:35 schrieb Frank Menzel:
>     Hallo,
>     ich habe mal das define MMC_VM_AVAILABLE eingeschaltet und danach sagt
    auf einem echten oder einem simulierten Bot?
>     mir aber der bot:
>     Find map...
>     Map not found
`Das hört sich nach einem simulierten Bot an. Also dafür emuliert` `MMC_VM_AVAILABLE dann eine SD-Karte am PC mit Hilfe einer Datei. Der` `INHALT dieser Datei (mmc_emu.dat) ist aus Sicht des Bot-Codes ein 1:1` `Abbild einer SD-Karte, so ähnlich wie eine .iso-Datei z.B. für CDs.` `Um nun Dateien auf der emulierten SD-Karte verwenden zu können, muss` `es diese auch innerhalb von mmc_emu.dat geben.` `Möchte man die Map nutzen, so sucht der Bot auf der emulierten Karte` `nach einer "Mini-Fat-Datei", die mit "MAP" beginnt. Am einfachsten` `ist es, die mmc_emu.dat (nach einmaligem Bot-Start wird diese` `automatisch angelegt) mit einem hex-Editor zu öffnen und ab einer` `Adresse, die ein Vielfaches von 512 Byte ist, "MAP" in die Datei zu` `schreiben.`
>     Kurz darauf stürzt der bot ab. Mach ich was falsch oder muß in
`Also ohne den Dateinamen in der mmc_emu.dat kann Map nicht` `funktionieren, aber abstürzen sollte der Bot natürlich trotzdem nicht...`
>     irgendeiner Art und Weise die bot.map.zip (im Verzeichnis contrib)
> `eingebunden/ hinkopiert werden ? Darüber ist leider auch in der` `Doku nix`
>     zu finden...
`Ein bisschen Doku findet sich am Anfang von pc/mmc-emu_pc.c (http://` `www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/browser/devel/ct-Bot/pc/mmc-` `emu_pc.c), eine Funktion zum Anlegen von MMC-Mini-Fat-Dateien auf` `einer emulierten SD-Karte fehlt noch. Sinnvoll wäre vielleicht eine` `gezipte mmc_emu.dat, die schon einen Eintrag für MAP hat. Ich werde` `das mal nachholen und ins contrib-Verzeichnis uploaden.`
    Viele Grüße,
    Timo
Antworten: RE: [ct-bot] virtual memory management ? From: Menzel, Frank IT-OO4 Referenzen: [ct-bot] virtual memory management ? From: Frank Menzel Voriger (Datum): [ct-bot] virtual memory management ?, Frank Menzel Nächster (Datum): RE: [ct-bot] virtual memory management ?, Menzel, Frank IT-OO4 Voriger (Thread): [ct-bot] virtual memory management ?, Frank Menzel Nächster (Thread): RE: [ct-bot] virtual memory management ?, Menzel, Frank IT-OO4 Indizes: Datum Thread |

Copyright © 2007 Heise Zeitschriften Verlag | Kritik, Anregungen bitte an c't-WWW | Datenschutzhinweis Impressum